문서번호	청계천박물관-496
결재일자	2015.8.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	청계천박물관장
김흥식	08/20 한은희

청사 유리벽면 방열필름 부착공사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.08

청계천박물관

청사 유리벽면 방열필름 부착공사 계획

우리 박물관 1층 휴게공간 외관 대형 유리벽면의 노후필름을 제거하고 자외선 차단 및 빛 투과율 적용 필름을 부착하여 내부 전시물을 햇빛으로부터 보호 및 청사 외관환경 이미지를 제고하고 박물관 이용 시민들의 관람환경을 개선하고자 함

Ⅰ. 사업개요

구 조	층 수	대지면적	건축면적	연 면 적	높 이	준 공 일
철 근 콘크리트	지하2층 / 지상4층	2,483.5㎡	1,470.04㎡	5,715.47㎡	20.2m	2005.9.26

□ 청사현황

□ 공사개요

◼ 공사명 : 청사 외관 유리필름 부착 공사

◼ 사업기간 : 2015. 8월~9월

◼ 주요내용 : 1층 휴게공간 외관 대형 유리벽면 필름부착(131㎡)

□ 시설 점검 현황

○ 청사 1층 휴게공간 외관 유리벽면은 기존 서울의 변천사가 필름시트지로 부착되어 있었으나 노후되어 비바람에 갈라지고 찢어져 건물환경을 저해하고 있는 실정인바, 기존 노후필름을 제거하고 건물 환경 및 활용도에 적합한 채광 및 전시물 보호등을 고려하여 열차단 및  햇빛 투과율 적용 유리 필름을 부착하여 전시물을 햇빛으로부터 보호하며 박물관 외관 이미지를 제고하고 박물관 이용 시민들의 관람환경을 개선함이 타당하다고 사료됨

○ 노후 필름 교체 대상 사진

노후필름(1층 전시관 앞면)	노후필름(1층 전시관 앞면)

Ⅱ. 공사 추진사항

□ 공사내용

○ 청사 외관 유리필름 부착공사

- 위치 : 청사 1층 전시관 앞면 대형 유리벽면

- 유리필름 부착면적 : 131㎡

- 내용 : 자외선 차단 및 햇빛 투과율 적용 유리필름 부착

□ 사업기간 : 2015. 8월~9월

□ 소요예산 : 추정 9,658천원

- 계약방법 : 전문업체 의뢰 수의계약

- 공사기간 : 계약일로부터 15일

□ 예산과목

- 역사와 문화의 복합공간 창조, 박물관 활성화, 청계천문화관 운영,        일반운영비, 시설비

성과지표 : 관람환경의 적정성