문서번호	교량보수과-771
결재일자	2014.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		교량보수과장
김근섭		03/13 김종대
협 조
	주무관		김형섭

영동대교 외 2개시설 안전점검 보고서

(해빙기, 정기점검 병행)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

성동도로사업소

(교량보수과)

영동대교 외 2개시설 안전점검 보고서

(해빙기, 정기점검 병행)

시설물명		규모	종구분/등급		형식		준공년도
영동대교		본선 폭 25~34m 연장 1,017m 램프 폭4.5~7m 연장1,442m	종구분 : 1종 상태등급 : B등급		플레이트 거더 강박스 거더		1973(본교,접속교) 87~95(램프)
묵동천교		폭 : 24m 연장 : 144m	종구분 : 2종 상태등급 : B등급		라멘		1991.12.31
두물머리교		폭 : 40.7m 연장 : 58m	종구분 : 법정외 상태등급 : B등급		라멘		1997.7.31
관 리 자	성동도로사업소 교량보수과			주 무 관		김 근 섭
점 검 자	성동도로사업소 교량보수과			주 무 관		김근섭,김형섭
	외부전문가(영동대교)			동일기술공사		최 장 환
	외부전문가(묵동천교,두물다리)			에스큐엔지니어링(주)		박 정 용

□ 점검일자 : 2014. 3.11(화)-영동대교, 2014.3.12.(수)-묵동천교, 두물다리

□ 점검구간 : 상부 및 하부구간

□ 점검결과

시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비고
영동대교	영동대교 북단 중앙분리대 단부 앞 충격흡수 시설 손상	원인자의 보험회사인 삼성화재 성수 대물팀에서 보수예정
	E,F램프 받침 앵커 파단부 점검 진전사항 없음	영동대교 보수공사시 정비예정
	P10 점검통로 출입문 경첩손상	한강일상유지보수로 정비예정
	점검통로 잠금장치절단(P11)	방호초소에서 잠금장치 재설치 완료함
	GP7 연석 손상(1m)	한강일상유지보수로 정비예정
	G램프 접속옹벽 이음부 등 정비필요	한강일상유지보수로 정비예정
	G램프 교대부 하면 단면보수필요	한강일상유지보수로 정비예정
	HP2 신축이음부 물받이 설치 필요	한강일상유지보수로 정비예정
	북단 계단옆 메쉬휀스 인위적 손상	한강일상유지보수로 정비예정

시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고
묵동천교	상부 특이사항 없음	-
	죠인트 측면 콘크리트 균열	일상유지보수 예정
두물다리	상부 포장면 등 특이사항 없음	-
	하부 균열보수부 확인 특이사항 없음
	상부 화단부 제거 여부 검토 필요	자체정밀점검시 검토

첨부 : 현황사진 및 점검보고서 2부.  끝.