문서번호	시설관리과-13896
결재일자	2015.8.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
정성식		김만재	08/24 이계환
협 조

역류발생 하수관 정비요청 관련 현장조사 결과보고

2015.08.

시설관리과

역류발생 하수관 정비요청 관련 현장조사 결과보고

명에 의거 수유동 지역담당 업무 수행중 가정하수관 정비요청 민원이 접수되어 현장을 조사하고 조치계획을 아래와 같이 보고 합니다.

1. 민원현황

❍ 민원접수 : 2015.8.18. 유선접수

❍ 신 청 인 : 이학준(H: *************) 지하 B01호

❍ 위    치  : 강북구 수유동 468-236 (해날맨션)

❍ 건물규모 : 지하1층 지상4층(다세대 9세대)

❍ 민원내용

- 2015.8.8.일  갑자기 쏟아진 비에 본 건물 집안(지하B01호)으로 빗물 역류      현상 발생하여 강북구청(치수과) 신고하여 구청에서 현장조사후 양수기 전달

및 하수관 집수정 배수후 철수

- 민원인 주장은 3~4년전 상수도공사 관로공사 이후 하수관으로 빗물 역류      현상이 발생됨을 주장하며 하수관 정비요청.

※ 상기 내용에 대하여 민원인은 강북구청 관계자에게 하수관정비 요청하였       으나 담당자는 상수관로 공사로 인한 원인일수있다는 강북구청 관계자의       말을 전해듣고 상기 민원인(이학준)이 유선상 사업소에 전화하여 담당자       (정성식) 현장방문 확인요청한 사항임 : 2015.8.18.(현장방문 확인)

2. 현장 조사내용

❍  현장방문 GIS도면 참고 기존 상수관 부설 및 가정 하수관 부설 현황 확인

- 기존 상수관 현황 : 2011/400/DCIP)

- 기존 하수관 현황 : 합류식 하수관거(폭1.5m*높이1.5m)

3. 보고내용

❍ 도면(GIS상) 및 현장조사결과 본건물 앞으로 2011년 D=400mm 상수관 부설      (2011년 수유1동외 468번지 주변 송배수관 정비공사 구간)및 가정 하수관이      상수관로를 지나 도로중앙에 위치한 합류하수박스에 연결되어있음을 확인함.

❍ 도면 검토 및 현장 조사를 토대로 기존 하수관 부설 상태 하자 여부 등 하수

역류 원인을 규명하고자 부득이 기존 하수관 부설구간 도로 굴착이 필요

실정임.

- 굴착 규모 : 도로구간 1개소(폭1.2m×연장4.0) 실시

※ 민원인(이학준) 주장에 의하면 2011년 상수관공사 이후 장마기간 동안 폭우로인해 하수관 역류현상이 빈번히 발생하였음을 주장

4. 조치의견

❍ 상기 실정과 같이 본 건물(해날맨션)의 가정 하수관 역류현상이 상수관로 부설

때문이라는 민원에 대하여(민원인 주장) 확인굴착이 필요한바 관할구청(강북구청)

도로굴착 승인후

❍ 우리 사업소와 도급계약을 체결하고 시행중인 『수유1동외 8개동 상수도공사』  단가계약업체인 ㈜주건엔지니어링 대표 홍성연 에게 작업지시하여 굴착확인   및 하수관 하자 확인시 정비하고 추후 정산코자 함.

❍ 공사개요 : 하수관 D=100~150mm, L=4m

붙임 : 위치도 및 현황사진 각 1부.  끝.

위치도 및 현황사진