함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	시공계획서 및 자재승인요청서에 대한 검토의견 통보

1. (주)공항엔지니어링 ENG관리2015-180호 및 (주)타우이엔지 제2015-41호, ’15. 8.11.]와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 우리 사업소의 검토의견을 다음과 같이 통보하오니, 시공 및 감리업체는 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 시공계획서 검토내역

항 목		검토의견	비 고(지시사항)
현장 조직 관리	조직표	적정	변경시 즉시 보고
	유관기관 비상연락망	적정	-
공정관리	세부공정표	적정	공정표 준수 및 변경시 변경공정표 제출
공정별 시공절차 및 방법	설계 변경	적정	현장여건 변동 등으로 설계변경 필요시 실정보고 및 승인을 득한 후 공사 시행
장비, 자재, 인력 관리	장비	적정	장비 수급관리 철저
	자재	적정	관급․사급 자재 수급관리 철저
	인력	적정	현장실정에 맞도록 적정인력 투입
품질관리	공정별 품질관리	적정	주요공정 시공시 감독관 입회 요청
안전관리	분야별 안전대책 등	적정	안전교육 철저 및 안전관리자 정위치 근무
환경관리	비산먼지, 소음, 진동 등	적정	일일환경점검 철저 시행
교통 관리	교통 통제구간	적정	현장실정에 맞도록 교통안전시설 설치

나. 지장물 조치계획 검토내역

위 치	항 목	조치계획	검토의견	비 고
신정동 325-4	- 하수관거(D800mm)	- 병렬 매설 상태로 공사 지장없음	적정
	- kt 매설	- 시공전 KT 신고 및 입회 후 착공
가양동 1485-5 (황금내근린공원)	- 미관고려 전식시설물 설치 - 보행자&자전거 도로 파손 유의 및 원상복구 - 조경수 고사 주의	정류기 및 정션박스 중간지점 이동설치 - 소형 타이어 보링장비(10 ⇨ 5ton) 교체 등 도로 파손 대책 수립 - 조경수 이식(15㎡) 후 원상복구	적정	강서구청 (공원녹지과)

다. 자재승인요청서 승인내역

연번	품 명	규 격	수 량	단 위	제조사	승인여부	비 고
1	H.S.C.I Anode	D1.5"×60"L	88	EA	㈜우진	조건부 승 인	납품시 시험 성적서 제출
2	Coke Breeze	SC-2	7,900	Kg	LORESCO	승인
3	Air Vent, Cap	D300×250L	10	EA	원일주물	〃
4	Test Box	D110×85L	4	EA	원일주물	〃
5	유산동 기준전극	Cu/So4	4	EA	GMC	〃
6	Wire Rope	D10, 마심 6×24	408	m	한국와이어 로프	〃
7	Support& Vent Pipe	ST28C PVC Pipe	348	m	세아제강 한미프라스틱	〃
8	전선관	ELP50C	453	m	한양프라스틱 와이제이산업	〃
9	Casing Pipe	ST D200	348	m	휴스틸, 현대 하이스코	〃
10	Casing Pipe	PVC D250, VG2	150	m	㈜남명 한양프라스틱	〃
11	600V ()케이블	TFR CV 1C-16㎟	6,386	m	한미전선, 호우케이블	〃
12	600V (-)케이블	TFR CV 1C-35㎟	221	m	한미전선, 호우케이블	〃

끝.

	강서수도사업소장
수신자	(주)타우이엔지 김상중 귀하(08805 서울특별시 관악구 남부순환로 2036),(주)공항엔지니어링 박필립 귀하(07604 서울특별시 강서구 방화동로 126(삼정코아 204-3호))
주무관	정진호		기전팀장	문용욱		시설관리과장	08/24 이자원
협조자
시행	시설관리과-17896	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-4016	/전송	02-3146-4039	/	hbtaegi@seoul.go.kr	/	대시민공개