문서번호	조경과-4645
결재일자	2015.9.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	조경과장
호명옥	이옥하	09/02 강인호
협 조

설계변경 위원회 자문회의 결과보고

2015. 9.

관리부

(조경과)

설계변경 위원회 자문회의 결과보고

『곰사 환경개선사업』과 관련하여 설계변경 자문회의 결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 곰사 환경개선공사

❍ 공사기간 : 2015. 2. 23 ~ 9. 30

❍ 시공업체 : 선진종합건설(주) 대표 이정현

❍ 공 사 비 : 977,978천원

❍ 사업내용 : 방사장 서식지 재조성 및 관람공간 재정비 등

Ⅱ		자문회의 개요

❍ 건    명 : 곰사 환경개선공사 설계변경 자문회의

❍ 자문일시 : 2015. 8. 31(월) 10시

❍ 회의장소 : 조경과 사무실

❍ 자문결과 : 조건부 가결

❍ 자문위원

- 위 원 장 : 강금완(조경과장 대직)

- 간    사 : 이옥하(공원디자인 총괄)

- 외부위원 : 이산 부사장 변금옥(서울시 건설기술심의 위원)

- 내부위원 : 김흔진(자연생태 총괄), 조진성

❍ 주요 자문내용

- 현장여건 및 안전시설 설치 및 관람시설 보완을 위하여 조경식재 및 조경시설물, 설비공사 변경사항 발생에 따른 자문시행

❍ 자문결과

검토의견	조치계획	비고
1. 국제기준을 적용하여 규격을 변경하는 것은 적절하다고 판단됨 2. 기존 가로수 사이의 느티나무 식재는 가로수 간격을 조정하고 관람객에게 녹음을 조성해 주기 위해 식재한 것임으로 변경사항을 검토할 것 3. 측백나무를 관람대 양측 식재하였는데 측백나무는 단식으로는 바람에 넘어질 우려가 있고, 군식시 중간부분의 가지가 죽는 경우가 많아서 관리가 필요한 수목이므로 검토 할 것 4. 또한 측백나무와 소나무를 같은공간에 식재하는 것은 상록교목의 중첩으로 경관상 바람직 하지 않으므로 검토 바람 5. 관람대 양측 대나무는 생육속도와 군식이 가능한 물량, 바람을 피할 수 있는 구조 등을 고려하여 검토 할 것 6. 억새 및 수크령 등을 많이 식재하여 서식지 연출	우리나라의 방사장 기준이 별도로 없어 국제기준(AZA)에 따름 설계도면에 기존 느티나무 표기가 누락되어 있는 것으로 관람객 녹음을 위한 가로수는 적절히 배치하였음것 3. 방사장 차폐목적으로 불곰 방사장은 측백나무, 반달가슴곰 방사장은 대나무 식재를 계획한 것으로 식재 간격 및 주기적인 전지 등을 시행하여 차폐 수목으로 유지될 수 있도록 하겠음 4. 측백나무(H2.0)와 소나무(3.0~ 5.5)가 수고 차이가 있고 녹지대 배치를 조정하여 경관이 저해 되지 않도록 조치하겠음 5. 대나무는(지급자재) 벽체 앞에 식재되는 것으로 바람 등으로 인해 쓰러지거나 동해를 입지 않도록 배치 및 수량을 조절하겠음 6. 계획된 억새 및 수크렁을 방사장 전면에 분산배치하여 녹지가 풍성한 서식로 조성하겠음	반영
		일부반영
		일부반영
		일부반영
		반영
		반영

Ⅲ		향후계획

❍ 자문결과를 반영하여 설계변경 추진

❍ 외부 자문위원 수당 지급

- 소요예산 : 100,000원

- 예산과목 : 공원이용시민만족도향상, 산림내이용시설및조경관리강화, 꽃동산조성및녹지조경시설물유지관리, 사무관리비.

끝.