문서번호	기전과-6049
결재일자	2015.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
김경호		최주용	09/02 이종엽
협조
	주무관		이상빈

2015년 하반기 건설기계 기술검사 계획

2015. 09.

성동도로사업소

(기전과)

2015년 하반기 건설기계 기술검사 계획

	2015년 우리사업소 보유 건설기계의 기술검사를 아래와 같이 실시하여 장비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

○ 서울특별시도로보수건설기계운영‧관리조례제3조 및 시행규칙 제18조

Ⅱ		검사장비 현황 – 20대(10대 제외:행정차량5대,신호‧가로등 점검차 5대)

계	파쇄기	로우더	로울러	휘니샤	굴삭기	도로보수트럭	트레 일러	다목 적차	덤프 트럭	화물 트럭
20대	1	2	2	1	1	1	1	2	5	4
용도	노면 깍기	자재 상차	노면 다짐	도로 포장	도로 보수	도로 보수	장비 운송	제설 터널 세척	자재 운반	자재운반인력수송

※ 기술검사는 건설기계 9대가 대상이나, 공사관련 화물트럭 등 11대 검사추가.

Ⅲ		기술검사의 구분 및 방법

○ 검사의 구분

- 정기검사 : 사용 중 또는 입고 중에 있는 관건설기계의 수명유지 및 수리여부 측정을 위하여 연 2회(4월, 10월) 실시

- 반납검사 : 사용기간 만료 또는 그 밖의 사유로 사용자가 관건설기계를 사업소에 반납할 때 실시

- 분해검사 : 건설기계수리를 위하여 외관으로 검사가 불가능할 때 분해하여 실시

○ 검사 방법 : 건설기계검사기준에 따라 육안 및 청력에 의한 검사와 시험기구를 사용한 검사를 병행 실시

Ⅳ		검사시행

○ 검사기간 : 2015.09.07. ∼ 10.07(제설대책 일환으로 조기 점검․정비)

○ 검사종류 : 정기검사

- 반납검사는 조종원이 일과후 장비의 특이사항 여부 확인으로 갈음하고, 이상현상 발견시 기술검사 정비원에게 검사의뢰 조치

- 분해검사는 기술적 한계로 자체 검사(정비)가 가능한 부분에 한하여 시행하고, 고장 징후 또는 이상 현상 발견시 외주의뢰 수리 조치로 갈음

○ 검사내용  : 건설기계관리법시행규칙 제27조를 참조하여 점검 ․ 확인 및 정비

- 원동기 냉각 및 전기장치, 전동 ‧제어 조향장치, 주행‧점등장치,  각부 작동상태, 도장 청결상태 등

○ 검 사 자 : 검사담당공무원 이상빈외 2명(장비담당 김경호, 해당장비 조종원)

Ⅴ		검사결과 조치

○  수리를 요할 경우

- 경미한 사항 : 자체정비

- 자체수리가 불가한 고장 및 예방조치 : 외주 수리의뢰

- 부식방지 및 미관을 고려, 외부탈색 ․ 부식과다 차량은 정비센터에 의뢰 도색조치

Ⅵ		기타사항

○ 기술검사는 가능한 지정 차량의 주간, 월간 예방 정비일을 이용하여 병행 실시

○ 조종원은 검사 당일 정비실 차고에 차량입고(장비 특성상 불가피한 경우 제외)

○ 검사 당일 각 부서의 업무에 지장이 없는 한 해당 조종원 및 차량 미배차

○ 해당차량 조종원은 기술검사 당일 검사요원 지원업무 수행

○ 장비별 기술검사 일정은 각 부서의 업무 등 당일 상황을 고려시행

별첨 : 기술검사표 1부.  끝.