문서번호	시설관리과-21432
결재일자	2015.9.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장	남부수도사업소장
이승영	김대성	우종근	09/08 전영석
협 조
	급수운영과장		이자화
	주무관		강동길
	주무관		박장진

『2016년도 금천배수지외 16개소』

정밀안전진단 및 정밀점검 계획

2015. 9.

남부수도사업소

『2016년도 금천배수지외 16개소』

정밀안전진단 및 정밀점검 계획

시설물의 안전관리에 관한 특별법 제7조 및 동법 시행령 제9조에 의거 2016년도 금천배수지외 16개소에 대한 정밀안전진단 및 정밀점검 계획을 수립, 구조물의 안정성을 확보하여 시설물관리에 만전을 기하고자함.

※ 관련근거

시설물의 안전관리에 관한 특별법 제7조 및 동법시행령 제9조

’16년도 사업소별 안전진단 및 점검대상 알림(본부 시설관리과-6366호, ’15.09.01)

Ⅰ

현 황

대 상 : 17개소(급수운영과:12개소, 시설관리과:5개소)

구 분	계	시 설 물 명	준공년도	용량(㎥)	비 고
정밀안전진단 (5에 1회)	2	법원가압장	1982	일 560	급수운영과
		신림6가압장	2005	일 4,200	급수운영과
정밀점검 (2년에 1회)	15	금천배수지	2000	60,000	급수운영과
		낙성대배수지	1990	60,000	급수운영과
		남현배수지	1992	2,500	급수운영과
		노량진배수지	2001	110,000	시설관리과
		대방배수지	1995	60,000	시설관리과
		독산배수지	1982	22,000	급수운영과
		봉천6-2배수지	1989	2,500	급수운영과
		봉천11배수지	2006	3,000	급수운영과
		사당3배수지	1995	1,000	시설관리과
		사당4배수지	1995	1,000	시설관리과
		선우배수지	2005	6,000	급수운영과
		신림2배수지	1989	2,500	급수운영과
		신림9배수지	1988	2,000	급수운영과
		낙성대가압장	1990	일 85,000	급수운영과
		노량진가압장	2001	일 300,000	시설관리과

시행시기

2016년 4월 ~ 2016년 12월 (상 ‧ 하반기 배수지청소 시 점검)

소요예산

사업비 : 110백만원

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체비(기타교체비)

설계방법(기준)

국토해양부고시 제2013-200호(2013.4.26) 『안전점검 및 정밀안전진단 대가(비용산정)기준』에 의거

Ⅱ

추진계획

추진일정

2015년 9월  : 자료조사 및 설계서 작성(과별)

※ 2015년도 공표한 노임단가 적용하여 설계

2015년 9월  : 기술용역타당성 설계심사 요청(본청 기술심사담당관)

2016년 3월  : 설계심사 결과에 의거 과별 또는 통합발주 및 용역계약

2016년 4월 ~ 11월 : 정밀안전진단 및 정밀점검 용역시행

2016년 11월 ~ 12월 : 용역준공(최종 성과물 제출)

※ 최소 준공 1개월전에 건설기술 심의 이행(서울특별시 건설기술심의위원회 조례 제3조 및 같은 조례 시행규칙 제6조내지 제7지

Ⅲ

주요 진단(점검)및 방법

주요 추진사항

시험, 측정장비 및 육안조사등을 통한 시설물의 안전성 및 결함의 원인 등 조사, 분석하여 보강방법 제시

진단(점검)결과에 따른 보수ㆍ보강 시설개량, 하자보수등으로 배수지 기능 회복

진단(점검) 방법

사전조사를 실시하여 도면작성 및 계획 수립

정밀안전진단에 필요한 설계도면, 시방서, 사용재료 내역 등 시공관련 자료의 수집 및 현장조사를 통한 사전검사

정밀 육안검사 및 진단 측정 장비를 사용하여 측정 및 검사

시설물의 구조적, 기능적 상태 평가 및 안정성 평가와 이에 따른 종합평가

정밀안전진단 및 정밀점검 결과 평가에 따른 보수, 보강방법 제출

- 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 지침(국토해양부고시 제2010-1037호(2010.12. .개정)

□ 정밀안전진단 : 시설물의 결함 정도에 따라 조사․측정․시험, 구조계산, 수치해석 등을 실시,분석․검토하여 안전성평가 결과를 결정하고. 또한 필요한 경우에는 구조물의 사용성, 내진성능등 평가결과 보수․보강이 필요한 경우에는 보수․보강방법을 제시

□ 정밀점검 : 시설물의 외관조사 및 측정․시험 결과와 이전의 안전점검 및 정밀안전진단 실시결과의 상태평가 결과와 비교․검토하며 상태평가 결과를 결정 및 결함부위 등 주요 부위에 대한 외관조사망도 작성 등 조사결과를 도면으로 기록하여야 한다.

보수, 보강을 위한 방법 및 설계도서 제출

Ⅳ

행정사항

과별로 용역설계서를 작성하여 본청에 기술용역 타당성 심사를 의뢰후 그 결과를 본부 시설관리과에 2015.9.30까지 보고

붙임 : ’16년 사업소별 안전진단 및 점검대상 및 관련 공문 1부. 끝.