문서번호	교량안전과-610
결재일자	2015.9.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		특수교량팀장	교량안전과장
임동운		이수근	09/08 이용심
협 조	교량기획팀장			하현석
	교량관리팀장			유제천
	강구조교량팀장			류봉현
	강북일반교량팀장			손창익
	기술점검팀장			최진우

동작대교 하반기 집중점검 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  9.

안전총괄본부

(교량안전과)

동작대교 하반기 집중점검 시행계획

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 2015년 시설물 집중점검 계획에 의거 동작대교 하반기 집중점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

위치도 및 현황사진

위 치 도	현 황 사 진

제원 및 현황

구 분		본 교	접속교 (북단, 남단)	램 프
위 치		서울특별시 용산구 이촌동 ～ 동작구 동작동
준공년도		1984년 12월 29일		DB-24 (1등교)
규모	연장	-상류측:960m -하류측:960m	<북단> -상류측:506m -하류측:507m <남단> -상류측:587.5m -하류측:446m	총:1,279.7m -A램프 200m / B램프 200m -E램프 120m / F램프 130m -G램프 130m / H램프 160m -I램프: 176.7m / J램프 163m
	폭	28.6m (6차로)	12.3～33.5m (3차로)	6～9m (1~2차로)
형식	상부	강바닥판 박스거더	Steel Plate Girder RC Slab	Steel Box Girder, RC Slab
	하부	라멘식	라멘식, T형	T형, π형
신축이음		Finger	Finger, Delcrete Finger, 모노셀	Delcrete, 모노셀

점 검개 요

점검일시 :  2015. 9. 21(월) 14:00 ~ 17:30

점검대상 : 동작대교 전 구간

점검 참석자 : 총 21명

- 외부점검자 :  2명

□ 동작대교 전담주치의 신구대학교 교수 채원규

□ 전차 용역책임기술자 : 이흥수책임연구원(한국시설안전공단)

- 내부점검자 : 19명

□ 교량관리과 : 교량안전과장외 18명(6팀)

점검 세부일정

11:00 ~ 12:00 : 점검전 사전교육(사무실)

- 교량의 특성 및 점검구간

- 교량 유지관리 연혁 및 보수이력

- 점검시 유의사항 등

14:00 까지     : 현장 집결 (동작대교 남단 상류측 전망카페 앞)

14:10 ～ 17:00 : 시설물 점검 실시

17:00 ～ 17:30 : 집결지 도착 및 출발

팀별 점검구간

교량기획팀 : 북단 접속교(상류), A램프, F램프 전반

교량관리팀 : 북단 접속교(하류), J, B, E, G램프 전반

강구조교량팀 : 남단 접속교(상류), H램프 전반

기술점검팀 : 남단 접속교(하류), I램프 전반

강북교량팀 : 본교 전구간

특수교량팀 : 외부전문가, 전차용역책임기술자와 주요구조물 점검

준비사항

차    량 : 순찰차 4대외 택시카드 이용

개인용구 : 안전모, 안전화, 안전배낭 등

점검도구 : 팀별 지참

현장집결지 : 남단접속교(상류) 전망카페 주차장

점검결과 조치계획

○ 점검결과 단순 지적사항은 ‘15 일상유지 보수공사로 정비

○ 구조적 손상 등 시간을 요하는 사항은 보수·보강 계획 수립후 시행

행정사항

팀별 점검시 지적사항은 담당팀장 결재후 특수교량팀에 점검결과를 제출하고 총괄수합 보고 및 지적사항 조치

외부전문가 점검수당 20만원 지급

붙임 : 1. 팀별 점검구간 위치도 1부

2. 점검구 위치 상세도 1부.

3. 주요점검사항 및 점검양식 1부.  끝.