서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	하수도 공사장 이설 공사시 주의사항 알림

최근 00구 하수도 공사 중 상수도관 이설 구간에서 누수 발생으로 침수사고가 발생하는 등 타 지하매설물 이설 구간에서 안전사고 발생이 빈번하여 주의사항을 아래와 같이 통보하오니 공사장 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 주의사항

1). 굴착공사 세부 계획 수립

- 지하매설물 이설 및 보호 계획 수립(시설물 관리기관 협의)

- 시공 방법 및 공법 선정

2). 공사 품질관리 철저

- 이설 공사시 관리기관 관리자 입회 후 공사시행

- 상수도관 이설시 이음부, 곡관부, 접합부 등은 공사 후 누수 상태 점검

- 감지자 및 감독관 시공 품질 관리감독 철저

- 지하매설물 노출시 시설물 보호 실시

- 굴착 지역 되메우기 시 골재 치환 및 다짐 철저

끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25(하수관련부서)
주무관	김일구		하수계획팀장	김준형		물재생계획과장	09/09 신현태
협조자
시행	물재생계획과-548	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/
전화		/전송		/		/	대시민공개