함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	수질자동감시시스템 관말 잔류염소 경보음 및 측정값 분석 통보

1. 급수운영과-3247(2015. 5. 19.)호와 관련입니다.

2. 하절기 기온상승에 의한 염소 소모량 증가에 대비하여, 수질자동감시시스템 관말 감시지점의 잔류염소 경보음 발생현황 및 측정값 분석 결과를 붙임과 같이 송부합니다.

3. 수도사업소에서는 측정기 이상유무를 확인 하시어 실제 염소농도가 낮을 경우 원인 파악 및 미생물검사 등 관련 조치를 취하시고, 정수센터 및 수질관리부서에서는 목표잔류염소 농도 조정 등 수질관리업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 기 간 : '15. 8. 1. ~ 8. 31.(1개월)

나. 경보음 발생 현황: 12개소 27건 발생

다. 염소농도 현황 : 평균 0.17㎎/ℓ, 0.1㎎/ℓ 미만 시간 비율 17%

붙임 : 수질자동감시시스템 관말 염소농도분석(2015년 8월).  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	수질과장,중부수도사업소장(행정지원과장),서부수도사업소장(행정지원과장),북부수도사업소장(행정지원과장),강서수도사업소장(행정지원과장),강동수도사업소장(행정지원과장),광암아리수정수센터소장(정수운영과장),뚝도아리수정수센터소장(정수과장),강북아리수정수센터소장(정수과장),영등포아리수정수센터소장(정수과장)
주무관	류동경		급수운영과장	代김인학		급수부장	09/09 이규상
협조자
시행	급수운영과-6185	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1465	/전송	02-3146-1469	/	dkryu@seoul.go.kr	/	대시민공개