옥내급수관 컨설팅보고서 ******************
접수번호		현장민원과-16692			결재	주무관	주무관	현장민원과장
보존기간		1년
						장재필	김철영	09/10 代최은봉
결재일자		2015.9.10.
공개여부		부분공개(6)
CU********0*******A12***************E0500-1&

□ 상담일시 : 2015 년 9 월 9 일 수 요일

□ 일반현황

고객접수번호	1012015105022	위 치	********************
신청자 성명	***	연 락 처	*************
계량기 구경	200	건 물 명	아파트

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

○ 1차진단(기초진단)

- 설문조사

ㆍ옥내 공용급수관 관로에서 누수발생여부 : 다수발생

ㆍ녹물출수 여부 : 수돗물이 정체되어 있는 수도꼭지를 틀면 녹물 출수

- 수질검사

잔류염소 (0.1mg/L이상)		탁도 (0.5NTU 이하)		철 (0.3mg/L 이하)	PH (5.8 ~ 8.5)	구리 (1 mg/L 이하)
0.14	mg/L	0.20	NTU	mg/L	-	-

촬영위치 : 기계실등

별첨사진첨부

○ 2차진단(정밀진단)

- 내시경진단

ㆍ조사의견 : 공용급수관 촬영결과 – 비내식성관(강관)

현장조사한바 공용급수관이 아연도강관으로 지원

대상 처리함(895세대이고 세대급수관은 동관임)

○ 3차진단 : 미실시

ㆍ조사의견 : 비내식성관으로 판정되어 불필요

□ 상담내용 및 평가의견

○ 관 상태 설명 및 개선방법 안내 : 공용급수관은 아연도강관으로 현재 부식이 진행중이므로

노후공용급수관을 교체 및 갱생하도록 민원인에게 설명 및 안내

○ 수용가의 반응 : 녹물이 출수되어 아연도강관을 교체 또는 갱생,  끝,