문서번호	교량안전과-792
결재일자	2015.9.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
이정훈		유제천	09/10 이용심
협조

추석 대비 시설물 안전점검 결과보고

(광진교, 잠실철교, 성수대교, 한강대교, 서강대교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 09

추석 대비 시설물 안전점검 결과보고

(광진교, 잠실철교, 성수대교, 한강대교, 서강대교)

추석 대비 안전사고 예방 및 시민 불편 최소화를 위한 교량 시설물

순찰 및 안전점검 결과 보고임.

□ 관련근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법

○ ’15년 교량시설물 안전점검 계획(교량안전과-1392,‘15.1.30)

○ 추석 대비 교량시설물 점검 및 정비계획(교량안전과-14688,‘15.8.11)

□ 시설물 현황

교 량 명	규 모	위 치	등급	구조형식	준공일
광 진 교	B=20.0m L=1,056m	광진구 광장동 ~ 강동구 천호동	B등급	S.T BOX GIR S.T PL GIR	´05.6.30
잠실철교 (도로교)	B= 8.8m L=1,235m	광진구 구의동 ~ 송파구 신천동	B등급	S.T BOX GIR S.T PL GIR	'79.10.30
성수대교	B=35m L=1,160m	성동구 성수동 ~ 강남구 압구정동	B등급	GERBER TRUSS S.T PL GIR	'97.8.14
					'04.12.28
한강대교 (구∙신교)	B=18.1~20.3m L=840m	용산구 한강로3가 ~ 동작구 본동	B등급	TIED ARCH S.T PL GIR (아치교,게르버교)	’37.10
	B=18.45~20.2m L=840m				‘82.2.24
서강대교	B=29.0m L=1,320m (접속:440)	마포구 신장동 ~ 영등포구 여의도동	B등급	NIELSEN ARCH PSC BOX GIR	‘99.8.14

□ 점검개요

○ 점 검 일 : ‘15. 9. 2(서강대교, 한강대교), 9. 3(성수대교)

9. 4(광진교, 잠실철교)

○ 점 검 자 : 교량관리팀장, 백운경, 서성만, 이회진, 이정훈

○ 점검내용 : 추석 대비 시설물 안전점검

○ 중점점검사항

- 배수구 막힘 및 배수시설 파손 여부 확인

- 포트홀 및 교면포장 파손 여부 점검

- 신축이음부 상태 및 파손 여부 확인

- 교량 부속시설물 파손(손상) 확인

□ 점검결과

시설물명	위 치	점 검 결 과	조 치 계 획	비고
광진교		특이사항 없음
잠실철교	상류 S7	배수구 덮개 유실	15년 잠실철교 보수공사 정비 예정
	잠실철교 상류 S16	배수구 덮개 설치불량	15년 잠실철교 보수공사 정비 예정
성수대교	본교 상류 P6～P7	보도부 난간 볼트 탈락	15년 일상유지보수 정비 예정
	본교 상류 P7～P8	유도배수로 식생	15년 일상유지보수 정비 예정
한강대교	노들섬 상행	아스팔트 포장 망상균열	서부도로사업소에 통보하여 보수 요청(2015.09.04.)
	노들카페 앞	한강전망대 안내간판 지주 파손 및 볼트 풀림	한강사업본부에 통보하여 보수 요청(2015.09.08.)
	게르버 신교 A1	아스팔트 포트홀	15년 일상유지보수 정비 완료
	게르버 신교 P4	탄성조인트 소성 변형	15년 일상유지보수 정비 예정
서강대교	본교 상류 P8	교각 코핑 하부 전선 처짐	노출 전선 제거 (현장조치)
	본교 P5	보도부 접속철판 이음부 용접부 손상	15년 일상유지보수 정비 예정
	닐센아치부	보도부 포장 포트홀	15년 일상유지보수 정비 예정
	상류 전망대 P15	바닥데크 볼트 이탈	15년 일상유지보수 정비 예정

붙임 : 안전점검 보고서 1부. 끝.