문서번호	교량안전과-877
결재일자	2015.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
최원혁		류봉현	09/11 이용심
협조	주무관		김시련
	주무관		이제택

추석 대비 시설물 안전점검 결과보고

(천호대교,잠실대교,영동대교,한남대교,반포대교)

2015. 09

교량안전과

강구조교량팀

추석 대비 시설물 안전점검 결과보고

(천호대교,잠실대교,영동대교,한남대교,반포대교)

추석 대비 안전사고 예방 및 시민 불편 최소화를 위한 교량 시설물 순찰 및 안전점검 결과를 보고드림

□ 관련근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법

○ ’15년 교량시설물 안전점검 계획(교량안전과-1392,‘15.1.30)

○ 추석 대비 교량시설물 점검 및 정비계획(교량안전과-14688,‘15.8.11)

□ 시설물 현황

교 량 명		규 모	위 치	등급	구조형식	준공일
천호대교		폭 25.6m 연장 1,150m	광진구 광장동 ~강동구 천호동	C	S.T BOX GIR PSC GIR	’76.7.
잠실대교		폭 35m 연장 1,280m	광진구 자양동 ~송파구 잠실동	B	S.T PL GIR	’04.2.
영동대교		폭 25m 연장850m (접속 167m)	광진구 자양동 ~강남구 청담동	B	S.T PL GIR PSC GIR	’73.11
한남대교		폭 25.5~25.7m 연장 919m	용산구 한남동 ~강남구 신사동	B	S.T PL GIR S.T Box GIR	’05.11
반포대교 (잠수교)	반포	폭 25m 연장 1,070m	용산구 서빙고동 ~ 서초구 반포동	B	S.T BOX GIR	’82.9.
	잠수	폭 18m 연장 795m		B	RC SLAB ST BOX	’76.7

□ 점검개요

○ 점 검 일 : ’15. 9. 2(잠실대교), 9. 3(천호대교, 영동대교)

9. 10(한남대교, 반포대교)

○ 점 검 자 : 강구조교량팀장, 김시련, 이제택, 최원혁

○ 점검내용 : 추석 대비 시설물 안전점검

○ 중점점검사항

- 배수구 막힘 및 배수시설 파손 여부 확인

- 포트홀 및 교면포장 파손 여부 점검

- 신축이음부 상태 및 파손 여부 확인

- 교량 부속시설물 파손(손상) 확인

□ 점검결과

시설명	점검결과	조치계획	비 고
천호대교	올림픽대로 진출램프 종조인트 후타재 파손	천호대교 보수공사에 포함 정비예정
	하류측 보도 연석부 열화	천호대교 보수공사에 포함 정비예정
잠실대교	P10~P20 (상류) 2~3차로 접속부 아스팔트포장 불량	’15년 일상유지보수업체로 하여금 작업지시
	램프 H(3개소) 배수구 막힘	’15년 일상유지보수업체로 하여금 작업지시
	하류측(A1~P1) 교면포장 균열 발생(폭 2cm, 연장 4m)	’15년 일상유지보수업체로 하여금 작업지시
	P16~P18(하류) 보도부 체수	’15년 일상유지보수업체로 하여금 작업지시
영동대교	P9 (상류) 후타재 파손	’15년 일상유지보수업체로 하여금 작업지시
	P15 (상류) 후타재 파손	’15년 일상유지보수업체로 하여금 작업지시
	P1 (하류) E램프 접속부 후타재 파손	’15년 일상유지보수업체로 하여금 작업지시
	A램프 AP1~AP2 도로파손	’15년 일상유지보수업체로 하여금 작업지시
	A램프 AA1 도로파손	’15년 일상유지보수업체로 하여금 작업지시
한남대교	상류교 P23 도로파손	’15년 일상유지보수업체로 하여금 작업지시
	하류교 P14 목재데크 고정용 볼트 노출	’15년 일상유지보수업체로 하여금 작업지시
반포대교 (잠수교)	P36 (상류) 후타재 파손	’15년 일상유지보수업체로 하여금 작업지시
	P40 (상류) 도로파손	’15년 일상유지보수업체로 하여금 작업지시

붙임 : 안전점검 보고서 1부.  끝.