함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신자	뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사 책임사업관리자(감리단장)
(경유)
제 목	2, 3계열 여과지동 철거에 따른 안전관리 철저 요청

2, 3계열 여과지동 철거 시 아래 사항에 대하여 공사장 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

-   아  래 -

가. 2, 3계열 여과지동 철거 전 주변에 방음․방진 저감시설 설치하여 공사

나. 장비운용에 따른 안전요원 배치

다.  공사차량 출입에 따른 세륜시설(고정식, 간이세륜시설) 설치

라. 사무실지역 등의 경우 소음․진동 저감을 위하여 소형 절단기 사용 및 인력 작업으로 구조물 절단 및 파쇄작업 실시

마. 기타 공사장 주변 안전관리는 건설기술관리법 및 건설산업기본법을 준수하여 공사 실시 등. 끝

	뚝도아리수정수센터소장
주무관	김진수		정수과장	김효상		뚝도아리수정수센터소장	09/14 이성재
협조자	주무관	변병수
시행	정수과-4722	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27	/
전화	02-3146-5578	/전송	02-3146-5578	/	kiss0707@seoul.go.kr	/	대시민공개