문서번호	시설과-4043
결재일자	2015.9.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장	서부공원녹지사업소장
이석중	오재영	임병국	09/15 안해칠
협 조
	주무관		정언룡
	주무관		이일광

서서울호수공원내 오수관연결공사 협의 검토보고

2015. 9

서울특별시 서부공원녹지사업소

[ 시 설 과 ]

서서울호수공원내 오수관연결공사 협의 검토보고

강서수도사업소에서 시행 계획한 신월배수지 퇴수관로 오수관연결공사 협의사항에 대한 검토 보고임.

협의내용

신월배수지 퇴수관로 서서울호수공원 내 오수관연결공사 공원부지 굴착 승인 요청

공사개요

퇴수관 연결 부설 D=300m/m, L=2m

퇴수밸브 맨홀 설치 1개소

오수사각 맨홀 1개소

오수 역류지방지기 설치 1개소 (오수맨홀 내)

검토의견

공사위치가 녹지대로 공원 시설물 저촉이 되지 않고

굴착폭 3m, 길이 4m로 공사규모가 경미한 실정이며

상수도 시설이 『도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행령 제22조』에 의거 도시공원 점용허가 대상시설이므로 아래의 조건을 부여하여 점용허가함이 타당한 것으로 사료됨

※『서울특별시 도시공원 조례 제20조(요금의 감면)』에 의거 감면 대상

승인 조건

지반굴착 및 장비 반입 등으로 인한 수목, 화초 등 공원시설물 손괴방지 대책 강구

퇴수발생량에 따른 기존 오수관로 용량 검토 후 용량 부족 시 대책 강구

기존 하수관로가 메워지지 않도록 보호조치 실시 및 현장주변에 자재, 토사, 오수 등의 잔재방치를 금하며 항상 정돈된 환경을 유지하고 공사완료 후 주위를 청결히 정비

사업계획서(위치도 및 평면도 포함), 공사시행계획서, 원상회복계획서를 첨부하여 서서울호수공원에 착공신고 및 사전협의

복구공사 준공검사 시에는 서서울호수공원 시설물 담당 직원으로 하여금 입회토록하여 입회직원의 확인을 득한 후 준공처리

따로붙임 : 공사위치도 1부.  끝.