문서번호	재난관리과-6784
결재일자	2015.9.15.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
서무담당	대응총괄팀장	재난관리과장		소방서장
박회식	이종대	김범기		09/15 김송연
협 조
	현장대응단장		代정재석

사찰(호압사) 화재진압 대책

구 로 소 방 서

(재난관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

사찰(호압사) 화재진압 대책

2015년 7월 성북구 돈암동 소재 사찰 화재시 소방용수 중계송수 미비 등 진압상 문제점 발생에 따른 관내 주요사찰(호압사)의 체계적인 화재진압 대책을 수립 대응역량을 강화하고자 함.

Ⅰ		추 진 방 향

□ 고지대 및 급경사지 위치 특성을 고려한 진압대책 마련

□ 현장중심 소방활동 역량강화 및 화재진압 시스템 구축

Ⅱ		현 황

□ 건축물 현황

위 치	금천구 호암로 278 (시흥2동 234번지)			주지스님	우봉	전 화	주간 : 803-4779 야간 : 803-4779
종사원	11명 (상주인원6명)	수용인원	150명		안전관리자	성 명 : 도감스님 휴대전화:**************
1일평균 이용인원	30명	방범시스템	자체		관리근무자	주간 : 11명 야간 : 6명
건물구조	한식 목조 지상1층, 3개동					부지면적 연 면 적		1,537.04㎡ 500.00㎡
피난통로	피난계단 1

□ 소방시설 현황

층별	소화설비				경보설비			피난설비			소방용수 설비		소화활동설비
	소화기	옥내소화전	스프링클러	하 론 소 화 약제	자탐 동지 화설 재비	비상경보	비상방송	유도등	완강기	비상조명등	지상식 소화전	저 수 조 (구청 관리)	연결송수관	무보선조통설신비	제연설비
1층	8										1	2
계	8										1	2

□ 사찰(호압사) 전경

Ⅲ		진압활동 상 취약요인

□ 주위환경

❍ 산막도로에서 신림동 방향으로 우측 산중에 위치

❍ 소방차량 및 특수차량 부서에 급경사, 도로 굴곡 등 어려움

□ 화재취약장소

❍ 목조건물 사찰로서 화재시 인접 산으로 확대연소 우려,

식당 LPG가스 사용

❍ 난방은 전기사용, 연등 2500개 정도

□ 화재진압시 문제점

❍ 목조 건물 구조로 급격한 연소 확대 우려

❍ 급경사 고지대로 소형 펌프차량 사찰내 진입가능하나 탱크차량

진입 어려움(진입로 중간 주차장에 탱크차량 및 대형 펌프차량 부서 가능)

□ 배치도

Ⅳ		세부 진압대책 추진

□ 사찰(호압사) 화재 대응훈련을 통한 적응능력 강화

❍ 기  간 : 2015. 8.28.~ 9.9.(기간중 3회)

❍ 동  원 : 소방차량 15대(인원 63명)

❍ 훈련내용

- 소방차량 진입 및 부서위치 선정 현지적응훈련

- 소화전 및 저수물탱크 위치 파악, 중계방수 및 진압 훈련

- 사찰관계자 초기진화 훈련 및 소방안전교육

❍ 종합 실전 대응훈련 계획(10월중 별도계획 수립실시)

□ 화재 대비 지상식소화전 설치(소방용수 확보)

❍ 소화전 설치현황 : 1개소(지상식소화전)

❍ 저수물탱크 : 2개소(호압사 화장실 전면15톤, 후면35톤)

(금천구청 공원녹지과 물탱크 관리, ☎02-2627-1663)

□ 사찰(호압사) 정밀화재진압작전도 작성

❍ 소방시설, 소방차 진입로 및 화재진압 작전 계획

❍ 작성된 정밀화재진압작전도 소방안전지도 입력

❍ 사찰 화재 및 산불화재 등 재난발생시 현장활용

□ 세부 진압대책(화재진압활동)

❍ 1착대(시흥대)

- 법당 입구에 설치된 지상식소화전에 직결관 2본을 펌프차 중계구에 연결하여 법당 전면(약사전)에서 초동소화에 주력

❍ 2착대(독산대)

- 법당 아래쪽 화장실 전면 저수물탱크(15톤)에 부서 진압실시,  시흥탱크차는 입구 및 급경사로에서 차량탱크저장수 비우면서 진입 화장실 후면 저수물탱크(35톤) 흡수관5본 중계구에 연결 화재진압보조

❍ 3착대(공단 및 기타대)

- 사찰 진입로 중간 주차장에 부서 신속히 시흥탱크차 및 선착대에 합류 화재진압 실시

❍ 산불로 연소확대 우려시 소방헬기요청(☎02-2166-4521~24)

□ 훈련 사진

지상식소화전 점유	사찰 화재진압훈련
화장실 전면 저수물탱크(15톤) 점유	화장실 후면 저수물탱크(35톤) 점유

붙 임 : 정밀화재진압작전도(호압사) 1부.  끝.