문서번호	도시철도사업부-8295
결재일자	2015.9.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		경전철2과장	도시철도사업부장
신정		최광무	09/16 권영찬
협조

지하매설 및 도로복구 기술자문회의 결과 보고

2015. 9

도시철도사업부

지하매설 및 도로복구 기술자문회의 결과 보고

경전철 지하구조물 완료됨에 따라 되메우기 및 복공판 철거시기 도래로 지하매설물 및 도로복구 기술자문회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

1		자문회의개요

○ 일    자 : 2015. 9.11(금) 14:00 ~ 16:00

○ 장    소 : 우이신설 1공구 상황실 및 현장

○ 자문안건 : 경전철 공사구간(1공구)에 설치된 지하매설물 노후상태 및 복구계획 수립여부, 되메우기 시공상태 등 확인

○ 자문위원

- 내 부 : 경전철2과장(최광무), 신 정주무관

- 외 부 : ㈜에스코컨설턴트 황제돈, ㈜건 화 황효석,  ㈜대웅컨설턴트 이규웅

- 공사관계자 : 우이-신설 경전철 2~4공구 감리단장 및 현장대리인

2		자문결과(주요내용)

○ 공  통

- 지하매설물 접합부 누수가 발생하지 않도록 확인하고 되메우기 및 다짐 철저

○ 황제돈 자문위원

- 지장물 복구계획에 따른 품질관리를 위하여 공사관련자(기능직 포함)에 대한 시공방법을 교육하기 바람

- 지장물 기초와 지장물 사이(간격), 하수도 접합부 연결시 공사담당자 입회 및 공사 기록 바람(사진 등)

- 계절(특히 동절기)에 따른 시공방법, 품질관리를 계획하여 시행하기 바람

○ 황 효 석 자문위원

- 지하매설물 중 위험성이 큰 가스관, 상수도관 등 이외의 지장물(하수관,통신,전력관)은 받침 구조물 간격을 4m 확보하여 장비에 의한 다짐 등을 위해 기둥 간격을 조정 검토(현재 기둥 간격 1m는 다짐이 어려워 공동 유발 우려)

- 브라켓 지하매설물 받침은 타 공사시 파일의 절단 등으로 브라켓이 탈락 우려가 있으니 별도의 지하매설물 파일 설치 검토

○ 이 규 웅 자문위원

- 물다짐을 실시하는 구간에 지하매설물 종류에 따라 토피하중 및 상재하중으로부터 지하매설물 저면에 지내력을 확보 할 수 있도록 품질관리 철저히 시행

- 도로복구계획의 측벽 인접구간인 경우 side pile를 사장하고 브라켓을 설치하여 지하매설물을 보호하는 계획시 side pile 변화 및 브라켓 용접이 상재하중에 의한 변형 등이 발생시 지하매설물의 변형이 예상되는바 다짐 및 채움시공 철저 시행.

○ 박 기 만 위원(우이2공구 책임감리원)

- 설계도면대로 지하매설물 받침공 상태 양호

- 가시설 철거 및 파일 인발 시공계획에 의거 적정 시공

○ 박 득 균 위원(우이3공구 책임감리원)

- 지하매설물 하부 다짐 및 접합부 관리 철저

- 물다짐의 경우 관리기준을 만들어서 시공할 것이며 지지력 테스트 할것

- 횡단하는 상수관, 하수관 등은 시 · 종점부 보강 철저

○ 김 병 호 위원(우이4공구 감리원)

- 되메우기 및 복구계획 적정 수립

- 지하매설물 하부 및 받침공 기둥 사이 다짐 철저

- 하수관 복구시 접합부 누수 발생하지 않도록 철저 시공

○ 경전철2과장

- 최근에 자주 발생하는 도로침하, 동공 원인이 오래된 하수관, 상수도관 접합부의 누수로 토사 유출되는 경우가 많으므로 지하매설물 상태 확인하고 되메우기 및 다짐 시행 철저

○ 기 타 위원

- 지하매설물 접합부 상태 확인 및 되메우기, 다짐관리 철저

3		행정사항

○ 자문위원 의견서를 사업시행자 및 우이 1공구 감리단에 통보하여 조치토록 함.

붙 임 :1) 자문위원 의견서.

2) 자문회의 참석자 명단 1부.

3) 사진 1매.  끝.