문서번호	서울숲공원관리사무소-5386
결재일자	2015.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	서울숲공원관리사무소장		동부공원녹지사업소장
김윤수	현호재	배정복		09/17 이춘희
협 조	주무관		이전호
	주무관		배옥한

- 수목 식재지 통기 및 빗물유입 향상을 위한  -

서울숲 수목 유공관 정비계획

2015. 9.

동부공원녹지사업소

(서울숲공원관리사무소)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- 수목 식재지 통기 및 빗물유입 향상을 위한  -

서울숲 수목 유공관 정비계획

서울숲 식재수목에 물, 산소, 양분을 보다 효과적으로 공급할 수 있도록 수목 유공관을 설치코자 함.

Ⅰ		추 진 방 향

□ 토양 표면 답압이 심한지역 및 배수불량지역 통기 개선

□ 기념식수 및 대형수목을 우선시행

□ 유공간 설치구간 내 대조군(미설치)을 만들어 생육개선 효과 점검

Ⅱ		추 진 배 경

□ 토양 배수불량으로 인한 수목 생육저하 사례 발생

○ 서울숲 내 고사된 수목을 굴취하여 조사해 보면 토양배수가 불량하여 뿌리가 썩어 있는 경우가 많음.

○ 배수불량으로 인한 뿌리피해로 느티나무 가지 끝이 고사	○ 배수불량으로 인한 뿌리피해로 계수나무 가지 끝이 고사

※ 특히 판석포장구간은 통기 및 관수에 취약하여 수목생육상태가 불량한 상태임.

□ 기 설치된 유공관의 기능 상실

○ 서울숲 내 설치된 유공관내로 퇴적물이 쌓여 기능이 상실된 사례가 많음.

☞ 기존 유공관은 타공관에 부직포를 감고 안쪽에 쇄석 등을 채워넣는 형식으로 유공관에 퇴적물이 쉽게 쌓여 일정 기간이 지나면 기능이 상실되는 경우가 많음.

○ 유공관이 기 설치된 수목 하부(전경)	○ 퇴적물로 인해 완전히 막혀버린 유공관(근경)

※ 기능 저하(상실)된 기존 유공관(내부 잡석채움)은 철거하고, 새로운 유공관으로 대체 설치

Ⅲ		추 진 계 획

□ 기   간 : 2015.9.14. ~ 10.16

□ 위   치 : 서울숲공원 내

○ 가족마당 대형 은행나무 등 교목 315그루

□ 방   법

○ 유공관은 조달청에 등재된 제품을 구매

○ 자체 인력활용하여 유공관 설치

○ 구간별 대조군(유공관 미설치)을 만들어 생육개선 효과점검

□ 제품특성 및 설치기준 (제작사 권장설치 기준)

○ 제품특성

○ 유공관 (전경)	○ 캡이 있어 이물질 유입 방지

※ 새로 설치할 유공관은 내부를 빈공간으로 유지(기존 유공관은 내부에 잡석채움)

○ 설치기준 (제작사 권장설치 기준)

수목크기 (흉고직경)	설치수량	깊이	비고
15cm 이하	2개	30cm	-
20~30cm	4~5개	30cm	-
40~50cm	5~6개	60cm	30cm두개 연결
60cm 이상	6~8개	60cm	30cm두개 연결

※ 배수가 불량한 습한토질에는 수분조절향상을 위해 60cm깊이로 설치

□ 소요예산 : 9,400천원

○ 유공관(300 × Ø100) : 4,700원/개 × 2,000개 = 9,400,000원

예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리수준향상및도시녹화지원,공원.녹지관리수준향상, 공원관리 및 도시녹화지원, 동부공원녹지사업소산공원유지관리, 재료비

Ⅳ		기 대 효 과

□ 유공관 설치를 통해 수목생육환경 개선

○ 통기 및 관수가 용이해져 수목활력도 증진 기대

□ 기능이 개선된 유공관 설치로 시설물 사용연한 증대 기대

○ 퇴적물 유입방지 기능이 있어 사용연한 증대가 기대

□ 유공관 설치, 미설치에 따른 생육 개선효과 비교점검

○ 관찰결과 데이터를 활용하여 향후 효율적인 수목관리 가능

Ⅴ		향 후 계 획

□ 서울숲 문화예술공원 구역을 우선 시행하고 향후 확대

□ 수목 뿐 아니라 잔디 생육 개선용으로도 설치 검토.

붙 임 : 서울숲 유공관 설치대상 수목조사표 1부.  끝.