문서번호	시설과-5887
결재일자	2015.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	경영지원부장
곽순길		국중연	09/18 박형중
협 조

2015년 추석대비 박물관 및 문화재 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울역사박물관

(시설과)

2015년 추석대비 박물관 및 문화재 안전점검 계획

우리민족 고유의 명절인 추석을 맞아 연휴기간 태풍·강우 등 재해발생에 대비 안전점검을 실시하여 박물관과 문화재 보존 및 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 추 진 근 거

가. 2015년 박물관 시설물 안전점검 계획【시설과-272(`15.1.9)】

나. 2015년 추석연휴 대비 부동산문화재 안전점검 실시

【역사문화재과-4767(`15.9.10)】

□ 점 검 개 요

가. 점검기간 : `15. 9. 18(금) ~ 9. 22(화)

나. 점검대상

◦ 서울역사 박물관 : 연면적 20,882㎡

◦ 경희궁지 : 지적면적 101,174㎡(사적 제 271호)

◦ 경 교 장 : 연면적 945㎡     (사적 제 465호)

◦ 백인제가옥 : 연면적 481.44㎡     (시민속자료제 22호)

다.  점검반 편성

◦ 총괄반장 : 시설과장

◦ 점검반원 : 시설과      곽순길, 정욱, 문현준, 이재미

□ 세부 추진사항

가. 분야별 점검방법

◦ 박물관 : 점검 체크리스트에 의한 육안 및 동작점검

※ 점검 체크리스트 : 붙임 1

◦ 문화재 : 추석 풍수해대비 문화재 분야별 안전점검 세부사항 : 붙임2

나. 분야별 점검내용

◦ 박물관

- 건축분야 점검 내용

·  구 조 : 철골철근콘크리트

·  외 벽 : 화강석 버너구이 마감, AL시트위 불소수지 코팅(기둥, 띠)

·  내 벽 : 오크무니목, 자기질타일, 석고보드, 대리석 등

·  지 붕 : 평스라브 및 동판지붕, 마이톤 (시트방수위 우레탄 방수)

·  창 호 : AL창, 브론즈 문, 목재문, 철문, 슬라이딩 문, 셔터

- 전기분야 점검 내용

·  수.배전반, 조명분야, 방재분야, 비상발전기, 기타설비 등

- 기계분야 점검 내용

·  보일러, 공조기, FCU, 중앙집수정 펌프, 유구펌프, 정화조,

열교환기, 물탱크, 정압실, 냉동기 등.

◦ 문화재

- 문화재 주요부분 안전점검

- 풍수해 대비 사전준비사항

- 소화설비 및 전기설비 관리대상 점검

- 문화재 주변 배수로 정비상태 및 지반의 안전상태

- 문화재 공사 현장(공사중지 현장포함) 재해에방 안전점검

다. 점검결과 조치

◦ 박물관

- 경미한 경우에는 ⇒ 현장시정 및 자체 보수․보강 조치

- 재난위험이 있는 경우에는 ⇒ 긴급안전 조치 및 정밀점검 실시

◦ 문화재

- 경미한 경우에는 ⇒ 현장시정 및 자체 보수․보강 조치

- 보수대상

· 시지정  문화재 : 시 역사문화재과에 보수사업비 신청

· 국가지정문화재 : 문화재청에 보수사업비 신청(등록문화재 포함)

- 문화재보수 공사장

· 시공자에게 즉시 시정·정비 조치

※ 공사완료 후 하자보수 기간내일 경우 시공자에게 보수 지시

□ 행 정 사 항

◦ 점검계획 수립 및 점검결과 보고

◦ 안전점검결과에 따른 응급조치 및 시설보수 조치

◦ 문화재는 붙임3(작성서식)에 점검결과를 작성 `15.9.23.(수)까지 시(역사문화재과)에 제출

◦ 시· 소방서 등 유관기관과 유기적 연락체계 유지로 재난을 대비할 수 있도록 적극 협조

첨 부  1. 분야별 안전점검 체크리스트 각 1부.

2. 추석 풍수해대비 문화재 분야별 안전점검 세부사항 1부.

3. 추석 풍수해대비 문화재 분야별 안전점검결과(작성서식) 1부.    끝.