문서번호	교량안전과-1758
결재일자	2015.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		류봉현	09/25 이용심
협 조
	★특수교량팀장			이수근
	주무관			임동운

동작대교(남단-H램프) 강구조시설물 안전점검 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 09

안전총괄본부

(교량안전과)

동작대교(남단-H램프) 강구조시설물 안전점검 결과

동작대교(남단-H램프) 강구조시설물 안전점검 결과 및 발견된 결함사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고 함.

점검개요

동작대교(남단-H램프) 시설물 현황

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	6	160	서초구 반포동	교량안전과 (특수교량팀)	DB-24	STB	'84.12.29	대우건설

점검구간 : 동작대교 남단-H램프 PS5~HP4구간, 강박스(STB) 1열

점검일자 : ‘15.9.21(월)  ※ 집중점검과 병행하여 점검 실시

점 검 자 : 교량안전과 임동운(시설물담당), 이우근, 이제택

점검결과

주요 결함사항

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개 략)	보수금액 (개 략)
동작대교 (남단-H램프)	내부 격벽부 마감도장불량 및 도장 잔재 퇴적	시공불량 및 청소 미실시	보수도장 및 잔재 청소 (하자조치)	HP2 지점부근	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	받침부식	신축이음하부 누 수	전처리 후 보수도장 실시	HP2 받침 2개소
	콘크리트 잔재 퇴적	신축이음정비후 미청소 및 후타재 탈락	잔재 제거(청소)	PS5, HP4측 거더단부

조치계획

금번 점검결과 발견된 결함사항은 현재 시행중인 “동작대교 보수공사”

시공사에 작업지시하여 정비 시행.

(동작대교 시설물담당자 조치)

# 첨 부 : 점검결과 보고서 1부. 끝