문서번호	교량안전과-1775
결재일자	2015.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
최원혁		류봉현	09/25 이용심
협조
	주무관		이우근

하반기 반포대교(잠수교) 집중점검 결과 보고

2015. 09

안전총괄본부

교량안전과

반포대교(잠수교) 집중점검 결과 보고

(하반기 정기점검)

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 2015년 교량시설물 안전점검 계획에 의거 실시한 반포대교(잠수교) 집중점검(정기점검) 결과를 보고 드림

□ 관련근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 및 동법 시행령 제6조

○ 2015년 교량시설물 안전점검계획(교량안전과-1392호, ’15.1.30)

□ 점검대상 현황

구 분		반 포 대 교		잠 수 교
		본 교	램 프	일반구간	항로구간
위 치		서울특별시 용산구 서빙고동 ～ 서초구 반포동
규모	연장	1,490m	260m	705m	90m
	폭	15～25m (6차선)	6m (1차선)	18m (4차선)	18m (4차선)
형식	상부	Steel Box Girder	Steel Box Girder	RC Slab	강상판형교
	하부	T 형(3기) 라멘식(45기)	T 형(6기)	라멘식(24기)	-
준공년도		1982년 6월	1982년 6월	1976년 7월	1986년 2월

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2015. 9. 18(금) 14:00~17:30

○ 점검구간 : 반포대교(잠수교) 본선, 접속교, 램프 전구간

○ 점 검 자 : 29명

- 반포대교 전담주치의 박영환(한국설기술연구원 선임연구위원)

- 전차 용역업체 : 문남곤 외 1명(비엔티엔지니어링)

- 교량안전과 : 6개팀 26명

○ 점검사진

□ 점검결과 : 별첨

○ 구조적 안전성에 미치는 결함사항은 없었으며, 콘크리트 균열, 신축이음장치 후타콘크리트 파손, 이물질 퇴적, 배수구 막힘 등 다수가 적출되었음

○ 전담주치의, 전차용역업체 및 전직원이 함께 집중점검을 시행하여 시설물의 중요성을 알리고 시설물 안전관리에 대한 시정의 신뢰성 향상에 기여

□ 조치계획

○ ’14년도 정밀점검 결과 보수우선순위(1,2순위)와 중복 적출된 사항은 ’16년도 반포대교 보수공사에 반영 정비 예정

○ 기타 보수가 필요한 사항은 ’15년 한강교량 일상유지보수공사(1공구) 및 ’15 강교 용접결함부재 보수공사로 작업지시하여 정비 조치

○ 점검결과는 시설물정보관리시스템(FMS)에 입력 조치

○ 전담주치의(한국건설기술연구원 박영환) 점검수당(20만원) 지급

붙임  1. 점검결과 및 조치계획 1부.

2. 전담주치의 점검결과 1부.  끝.