“10월 28일 새로운 서울브랜드가 탄생합니다.”
	중부소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015년 하반기 공기충전기 자체 공기성분분석 계획 알림(이첩)

1. 관련근거

가. 소방장비관리규칙 제15조(소방장비의 안전관리)

나. 호흡보호장비 안전관리에 관한 기준고시(소방방재청 고시 제2013-8호)

다. 안전지원과-20861(2015.9.30.)호 「2015년 하반기 공기충전기 자체 공기성분분석 계획 알림」

2. 위와 관련, 2015년 하반기 공기충전기 자체 공기 성분분석 계획을 다음과 같이 알리오니, 각 관은 현장활동대원의 안전을 위하여 공기 성분분석에 철저를 기해 주시기 바랍니다.

3. 공기충전기 공기 성분분석 결과를 빠짐 없이 기록하여 [붙임 1]을 분석 종료 후 3일 이내 보고하시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2015.11.10. ~ 12.11.(24일간) 공휴일 제외

(우리서 검사일 : 11.24 ~ 25)

나. 분석대상 : 공기충전기 139대(우리서 5대)

다. 분석인원 : 소방서별 2인 1조 편성

라. 분석장소 : 호흡보호장비 정비실(동작소방서)

마. 분석기준 : 「호흡보호장비 안전관리에 관한 기준 고시」 제4조(호흡용 공기의 품질) 적합 여부 확인

- 호흡용 공기의 품질 기준

항 목	품 질 기 준	비 고
산 소	20~22 % 이내	※ 호흡용 공기는 육안검사를 통하여 먼지, 오물, 금속입자 등이 관찰되지 않아야 하며, 냄새가 인지되지 않아야 한다.
이산화탄소	1,000 ppm 이하
일산화탄소	10 ppm 이하
수 분	25 mg/㎥ 이내
오일 미스트	5 mg/㎥ 이내
총 탄화수소	25 ppm 이하
총 휘발성유기화합물	500 ㎍/㎥ 이내

바. 분석방법

- 소방서별 보유중인 공기충전기로 공기호흡기 용기에 공기충전한 후 호흡보호장비정비실에 보유중인 공기순도분석기 2대로 공기충전기 공기성분 분석

- 성분 분석용 공기는 30Mpa(약 300㎏f/㎠)의 압력으로 10개의 공기호흡기 용기를 충전하거나 1시간의 부하운전을 실시한 직후 채취하여 분석

3. 행정사항

○ 공기충전기를 보유한 각 부서장은 2015.11.23.(월)까지 소방행정과로 샘플을 1개씩 새롭게 충진하여 보내주시기 바랍니다.

붙임   1. 공기충전기 자체 공기성분분석 결과(서식) 1부.

2. 공기충전기 보유 현황(2015.8.31.기준) 1부.

3. 공기충전기 성분분석 일정 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	재난관리과장,현장대응단장,을지로119안전센터장,회현119안전센터장,충무로119안전센터장,신당119안전센터장
담당자	위성매		장비회계팀장	양승회		소방행정과장	10/01 권오선
협조자
시행	소방행정과-12587	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-2238-0188	/전송	02-2238-1806	/	sung9035@seoul.go.kr	/	대시민공개