문서번호	시설보수과-8260
결재일자	2015.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설보수과장
최돈용	10/02 정재현

지하차도 옹벽부 배수로 고무덮개 설치보고

(월계2·3지하차도)

2015. 10.

북부도로사업소

시 설 보 수 과

지하차도 옹벽부 배수로 고무덮개 설치보고

(월계 2·3지하차도)

우리 사업소에서 유지관리하고 있는 지하차도의 배수로에 가을철 낙엽 등이 쌓여 배수로의 통수기능 저해 및 준설작업의 어려움이 있는 실정으로 이를 위한 배수로 고무덮개 설치 보고임.

▣ 대상 시설물 현황

시 설 명	위 치	준 공 일	규 모		비 고
			터널	옹벽
월계2·3지하차도	월계동 247-14	1995.05.30.	B=17.7m L=77m	B=8.3m L=498m

▣ 현황사진

설치 전 사진(월계2·3지하차도)		설치(시범) 후 사진

▣ 보고내용

- 도로시설물 장기공용으로 옹벽부 도로노면 포장밀림 현상이 발생되어, 낙엽등이       옹벽부 배수로 안에 떨어져 퇴적물 제거작업등 배수로 시설물 유지관리에 어려움이 있는 실정임.

- 중·장기적으로 BOX구간 배수로의 통수능력을 확보하여 옹벽부 배수로를 배제하는 것의 검토가 필요할 것으로 사료됨.

▣ 조치계획

○ 도로시설물의 안전성 확보를 위해 도로시설물 일상유지보수공사에 지시하여 조치 하고자 함

☞ 고무덮개 사용기간 : 매년 10월 ∼ 12월(낙엽이 떨어지는 시기)

○ 공사방법

☞ 옹벽구간 고무패드(폭=30㎝, 두께=4.8㎜, 총연장=996m) 설치

☞ 기존 배수로 덮개와 고무패드 고정(타이설치)

○ 개략공사비 : 6,000천원.  끝.