화재방어검토회의 결과보고(답십리동 489-110번지)

대시민공개					★담당자		3팀장			119안전센터장		결재
전농119안전센터-4536					김승관		김윤희			10/02 이영준
연 번	0179	안전센터명		전농				센터장			이영준
검토일시	2015.10.01.(목) (09:00~09:40)	참석인원		8명				3팀장			김윤희
화재 발생 현황	출동일	출 동		도 착				완 진			귀 소
	2015. 09.28.	17:38		17:43				17:50			19:45
	위 치	**** 답십리동 489-110(천호대로 78길32)혜창종합건설 건물
	원 인	상가3층건물중 1층 후면 가설건축물(샌드위치판넬) 철물자재매장에 원인미상의 화재가 발생한 화재로 화재원인은 현재 조사중
	출동력	출동인원	8명			출동차량			3대 (펌프차,탱크차,구급차)
화재 방어 활동	선착대 도착시 화세 및 조치	○ 현장 도착한바 검은구름과 화염이 불기둥을형성 분출하고 건물전 체로 연소중이었음 ○ 펌프차량은 화재현장 비착 즉시 건물전면 이면도로에 부서하였고 진압대원은 주요화점인 건축물 출입문 시건상태로 진입불가 강제개방시 시간지체로 화재진압이 지연될겄으로 판단되어 옆건물 옥상 및 지붕을 통해 주요화점에 접근하는 겄이 용이하다고 판단되어 40mm수관 8본을 전개하여 옥상 및 지붕을 통해 주요화점인 건축물 자재매장 1층 후면에 진입하여 검은구름과 함께 불기둥을 형성 급격히 연소중인 화재진압및 인명검색 후면에 있는 다른건물 주택2층 보일러실 주변 잡동사니를 통해 연소중인 화재를 진압한후 현장대응단 및 타대가 진압중인 건물 내부로 진입하여 화재진압 및 잔화정리 실시함. ○ 탱크차 운전원은 건물주변 소방용수(지하식 2460)를 점유하여 65mm 수관을 연결하여 펌프차에 소방용수 보수함 ○ 구급차량은 현장주변 이면도로상에 부서하여 응급환자 미발생으 로 물탱크차량 소방용수점령 및 주변 교통정리에 임함
	소방용수 및 사용량	○ 전농 탱크차(32호)에서 지하식소화전 2460 용수 공급
	인명구조 활동상황	○ 각 층 인명검색 및 대피 유도.
화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	○ 특이사항 없음
	대책 (개선방안)	○ 특이사항 없음

○ 위 치 도

이곳에 본문을 입력하세요