문서번호	교량안전과-2178
결재일자	2015.10.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		특수교량팀장	교량안전과장
임동운		이수근	10/05 이용심
협조

동작대교 집중점검 결과 보고

(하반기 정기점검)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

안전총괄본부

(교량안전과)

동작대교 집중점검 결과 보고

(하반기 정기점검)

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 2015년 교량시설물 안전점검 계획에 의거 실시한 동작대교 집중점검(하반기 정기점검) 결과를 보고 드림

관련근거 : ‘15년 교량시설물 안전점검계획(도로시설과-10671호,2014.6.19)

점검대상 현황

○ 규     모 : 폭 6~33.5m, 연장 5,246.2m(본교, 남북단접속교, 램프 8개소)

○ 형    식 : 강바닥판박스거더(본선) SPG, SPC, RC(접속교, 램프)

○ 준공연도 : 1984.12

○ 설계하중/종별 : DB24/1종(안전등급 B등급, ‘14년 정밀안전진단)

위 치 도	현 황 사 진

점검개요

○ 점검일시 및 점검구간 : 2015. 9. 21(월) 14:00~17;00

본선, 남북단접속교, 램프 전구간

○ 점 검 자 : 23명

- 전차용역사  : 한국시설안전공단 이흥수박사외 1인

- 교량안전과 : 교량안전과장외 21명

○ 점검사진

점검결과 : 별첨

○ 동작대교 보수공사로 2015년도에 본교 연석보수 및 포장, 강재재도장이 시행중으로 점검결과 구조적 안전성에 미치는 결함사항은 없었으며, 포장파손, 후타재파손, 콘크리트 박리 및 박락, 도장박리 노후, 방호울타리 파손 등 다수가 지적되었음.

○ 전차용역사와 교량안전과 전직원들이 함께 집중점검을 시행하여 시설물의 중요성을 알리고 시설물 안전관리에 대한 시정의 신뢰성 향상에 기여함.

조치계획

○ 보수가 필요한 사항은 2015 한강교량 일상유지보수공사(2공구)에 작업지시 및 2015 동작대교 보수공사로 정비 조치

○ 점검결과는 시설물정보관리시스템(FMS)에 입력 조치

붙임 : 하반기 정기점검결과 및 조치계획 1부.   끝.