“10월 28일 새로운 서울브랜드가 탄생합니다.”
	동대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015년 하반기 공기충전기 자체 공기성분분석 계획 알림

1. 관련근거

가. 소방장비관리규칙 제15조(소방장비의 안전관리)

나. 호흡보호장비 안전관리에 관한 기준고시(소방방재청 고시 제2013-8호)

다. 안전지원과-20861(2015.9.30.)호 『2015년 하반기 공기충전기 자체 공기성분분석 계획 알림』

2. 위와 관련 2015년 하반기 공기충전기 자체 공기 성분분석 계획을 다음과 같이 알리오니, 각 부서장은 현장활동대원의 안전을 위하여 공기 성분분석에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간: 2015.11.10. ~ 12.11.(24일간) 공휴일 제외

※ 우리서 2015.11.10. ~11.11. / 2일간

나. 분석대상: 공기충전기 139대(우리서 7대)

다. 분석인원: 소방서별 2인 1조 편성

라. 분석장소: 호흡보호장비 정비실(강동소방서)

마. 분석기준: 「호흡보호장비 안전관리에 관한 기준 고시」 제4조(호흡용 공기의 품질) 적합 여부 확인

- 호흡용 공기의 품질 기준

항 목	품 질 기 준	비 고
산 소	20~22 % 이내	※ 호흡용 공기는 육안검사를 통하여 먼지, 오물, 금속입자 등이 관찰되지 않아야 하며, 냄새가 인지되지 않아야 한다.
이산화탄소	1,000 ppm 이하
일산화탄소	10 ppm 이하
수 분	25 mg/㎥ 이내
오일 미스트	5 mg/㎥ 이내
총 탄화수소	25 ppm 이하
총 휘발성유기화합물	500 ㎍/㎥ 이내

바. 분석방법

- 소방서별 보유중인 공기충전기로 공기호흡기 용기에 공기충전한 후 호흡보호장비정비실에 보유중인 공기순도분석기 2대로 공기충전기 공기성분 분석

- 성분 분석용 공기는 30Mpa(약 300㎏f/㎠)의 압력으로 10개의 공기호흡기 용기를 충전하거나 1시간의 부하운전을 실시한 직후 채취하여 분석

사. 용기제출기한: 2015. 11. 9.(월)까지 제출(총7개)

※ 현장대응단 3, 청량리 1, 전농 1, 용두 1, 휘경 1

3. 행정사항

가. 공기충전기 공기 성분분석 결과 「호흡용 공기의 품질기준」에 미달하는 공기충전기는 즉시 사용을 중지하고,

나. 공기충전기의 공기 품질이 기준에 미달하는 원인을 조사하여 조치 후 공기 성분분석을 재차 시도하여 이상이 없을 경우 사용하기 바라며,

다. 공기충전실 환경 부적합 등으로 공기 성분이 호흡용공기의 품질기준에 미달인 경우 호흡보호장비정비실 및 적합 공기충전기를 이용 공기호흡기 용기를 충전 사용할 수 있도록 하시기 바랍니다.

붙임 : 1. 공기충전기 자체 공기성분분석 결과(서식) 1부.

2. 공기충전기 보유 현황(2015.8.31.기준) 1부.

3. 공기충전기 성분분석 일정 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	재난관리과장,예방과장,현장대응단장,청량리119안전센터장,전농119안전센터장,용두119안전센터장,휘경119안전센터장
담당자	이광섭		장비회계팀장	신동환		소방행정과장	10/06 이동선
협조자
시행	소방행정과-14497	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2247-5119	/전송	02-2242-0119	/	ksym1196@seoul.go.kr	/	대시민공개