문서번호	역사문화재과-360
결재일자	2014.1.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		문화재정책팀장	역사문화재과장
이석원		조완석	01/07 황요한
협조

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 01

역사문화재과

(문화재정책팀)

시설물 유지관리 결과 보고

보신각을  방문하는 관람객 및 타종시민에게 안전하고 쾌적한 환경을

제공하고 아름다운 보신각터를 보존하기 위하여 시설물에 대한 점검을

실시하고 그 결과를 보고 하는 것임.

1. 시설물 현황

□ 위 치 : 종로구 종로54-1(관철동) 서울시기념물 10호

□ 면 적 : 2,881.7㎡

□ 시설물 내역

○ 보신각 : 476.04㎡

○ 관리사무소 : 72㎡

○ 가로등 7개, 지주등 4개, 조명등 42개

○ 감시카메라 12개, 침입감지센서 24개 등

2. 시설물 유지관리 및 점검

□ 점검기간 : 2013. 12. 1 ~ 12. 31

□ 건축시설물 점검

○ 보신각 건축물에 대한 훼손 균열 등 이상여부 점검(정문 시근장치 수리)

○ 보신각 2층 마루바닥 및 계단 비틀림 점검

○ 보신각 건축물에 비치된 소화기 충전상태 점검

□ 전기시설물 점검

○ 보신각 전기시설물 점검( 점등시간 수시 조정)

○ 보신각 조명 전구 교체( 코너등 2개, 청사초롱등 2개)

□ 감지시설물 점검(매일 4회 직원 및 문화재관리인 점검)

○ 감시카메라(CCTV) : 12대(이동식카메라 4대, 고정카메라 8대)

○ 침입감지센서 : 24개소(적외선센서 20, 마이크로웨이브센서 4개)

3. 시설물 점검 결과

□ 보신각 시설물 육안점검 결과 :  이상없음

□ 보신각 2층 마루바닥 점검 결과 : 이상없음

□ 보신각 소화기 점검 결과 : 이상없음

□ 보신각 전기시설물 점검 결과 : 이상없음

4. 향후계획

□ 보신각 마루바닥 비틀림 및 파손시 수시 정비

□ 보신각 리스킹오일작업 매월 1회 실시

□ 보신각 비치된 소화기 충전상태 점검 실시

□ 보신각 시설물들 찌든때 세척작업 실시

□ 보신각 경관조명등 코너등 도색 및 청소 실시

□ 보신각 제설대비 제설기 정비 및 점검

첨 부 : 시설물 점검현황 1부

시설물 점검 현황 사진

보신각 재설기기 점검 및 재설작업	보신각 1. 2층 사무실 소화기 점검	보신각 정문 시근장치 수리 및 점검
보신각 코너경관등 점검 및 물청소	보신각 외부침입 감지시설 수리 및 점검	보신각 사무실 출입문 손잡이 수리 및 점검