문서번호	시설보수과-3604
결재일자	2015.10.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
이경수		박춘배	10/12 이종엽
협 조

2015년 3/4분기 주요시설물 하자검사 결과보고

2015. 10.

성동도로사업소

(시설보수과)

2015년 3/4분기 주요시설물 하자검사 결과보고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 같은 법 시행규칙 제69조 규정에 의거 하자담보 책임기간 중에 있는  주요시설물에 대한 3/4분기 하자검사 실시 결과 보고임

Ⅰ		관련 근거

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 같은 법 시행규칙 제69조

준공시설물 하자관리 개선내용 이행지침

[기술심사담당관-9717호, 행정2부시장 방침 제188호(2013.06.04)]

Ⅱ		하자검사 시기

정기검사 : 하자담보 책임기간 중 연 2회 이상(6, 12월)

분기검사 : 주요시설물(시설물의 안전관리에 관한 특별법상 1.2종 시설물 등)

- 시행시기 : 3, 6, 9, 12월

최종검사 : 하자담보 책임기간만료 14일 이내 최종 하자검사 시행

- 최종하자검사 외부전문가(건설기술심의위원 등) 참여 합동점검 실시

공종별 하자담보 책임기간

공 종		하자담보 책임기간
교 량	기둥 사이의 거리가 50m 이상이거나 길이 500m 이상인 교량의 철근콘크리트 또는 철골구조부	10년
	길이 500m 미만인 교량의 철근콘크리트 또는 철골구조부	7년
	교량 중 교면포장 ․이음부․난간시설 등	2년
터 널	터널(지하철을 포함한다)의 철근콘크리트 또는 철골구조부	10년
	그 외의 시설	5년
도 로 (암거․측구를 포함한다)		2년
전 문 공 사	미장 또는 타일	1년
	방 수	3년
	도 장	1년
	석공사 또는 조적	2년
	철 물	2년
	포 장	2년

Ⅲ		하자검사 대상

청계천 복개구조물 보수공사 외 2건

Ⅳ		하자검사 실시기간

기  간 : 2015. 9. 1 ~ 9.25(25일간)

Ⅴ		하자검사 방법

2인 1조로 하자검사자(시설물 관련 담당직원)를 편성하여 일상 점검과 병행 실시한 후 하자검사조서 작성

Ⅵ		하자검사 주요 지적사항

이문고가 보수·보강공사 : 포장부 포트홀 발생 8개소

중랑교 보수·보강공사 : 연석부 박리 등 21건

Ⅶ		향후계획

하자발생 시설물에 대하여 시공사 하자보수 이행여부 확인

- 이문고가 보수·보강공사 : 2015.10.1. 하자보수 지시

- 중랑교 보수·보강공사 : 2015.9.9. 하자보수 지시

※ 하자보수 작업일정 협의 및 작업완료 보고는 도로시설물 담당자 책임하에 시행

정기(하반기) 하자검사 실시(12월)

붙임 : 1. 하자검사조서(지적사항)  각 1부. 끝.