문서번호	관리단속과-11348
결재일자	2015.10.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리단속과장	동부도로사업소장
김성태		김현수	10/14 임대성
협 조
	도로보수과장			김환겸
	시설보수과장			박용선
	기전과장			남궁영주

동부도로사업소 순찰계획

(2015.10.14.~12.31)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
		해당없음

2015. 10.

동부도로사업소

동부도로사업소 순찰계획(‘15.10.14.~12.31)

도로 및 시설물에 대한 지속적인 순찰 및 일상점검을 통한 사전정비와 신속한 유지보수로 시민에게 안전하고 쾌적한 도로환경을 제공코자 함

Ⅰ		순찰개요

□ 추진근거

○ 2015.1. 8. : 2015년 도로기전시설 유지관리계획(기전과-229)

○ 2015.2.10. : 2015년 도로시설물 안전점검계획(시설보수과-704)

○ 2015.3.25. : 2015년 현장활동의 날 추진계획(관리단속과-3379)

○ 2015.5.19. : 2015년 풍수해대비 도로파손 예방 및 복구대책

(도로보수과-3327)

□ 순찰대상

○ 관할도로 : 총 36개 노선 (연장 152,02km , 면적 5.745㎢)

○ 도로시설물                                                    (단위 : 개소)

계	일반교량	고가차도	지하차도	입체교차로	터 널	복개구조물
42	24	1	13		3	1

○ 도로부속물

중앙분리대	방호울타리	미끄럼방지시설	충격흡수시설	과속방지시설
7,862m	1,000m	29,175㎡	79개소	3개소

○ 도로조명시설                                            (단위 : 등)

총계	지하차도	터널	경관조명	가로등
				소계	가로등	보행등	기타
9,801	2,748	1,234	4,300	1,519	1,345	144	30

○ 교통안전시설물                                       (단위 : 개,m)

신호등	제어기	음향 신호기	잔여시간표시기	시선유도표지	시선 유도봉	갈매기 표시	도로 반사경	무단횡단 방지시설
9,466	598	1,706	1,546	335	1,531	83	10	871m

□ 순찰방법

○ 도로 및 도로시설물 등 관리주체별 추진계획에 따라 순찰 실시

○ 일상순찰, 정기순찰, 특별순찰 등 실시

Ⅱ		세부순찰계획

1		도로 순찰계획

□ 순찰대상

○ 관할도로 : 총 36개 노선 (연장 152,02km , 면적 5.745㎢)

구 분	노선 수	연장(km)	면적(㎢)	비 고
계	36	152.02	5.745
강 남 구	15	65.42	2.542
송 파 구	11	44.69	1.840
강 동 구	9	33.51	1.120
서초구(헌릉로)	1	8.10	0.243

※ 자전거도로 연장 :  18.6km  /  시도상 맨홀 현황 : 13,872개

□ 순찰방법

○ 일반 시도상 : 교통량이 많은 시내 중심지 도로

- 평일 : 직원 현장출장 시 도로 및 도로(교통)부속물 파손 등 주1회 이상 순찰

- 주말 및 공휴일 : 긴급복구정비공사 업체 순찰 및 정비 시행

○ 집중 관리노선 : 지하철공사장 및 대형공사장 주변

- 포트홀 발생지역 : 버스전용차로, 횡단보도 앞 차량정지선 등

- 도로함몰 발생지역 : 상·하수도 관로 및 대형굴착공사장 주변 등

→ 직원 2인 1조, 1주 1회 이상 순찰

- 집중관리 노선도

- 순찰조 편성 : 2인 1조

연번	순찰일	순찰자	연번	순찰일	순찰자
1	10/7	송광석, 김경식	2	10/14	성정만, 탁영우
3	10/21	정용재, 이민호	4	10/28	이문희, 탁영우
5	11/4	송광석, 김경식	6	11/11	성정만, 탁영우
7	11/18	정용재, 이민호	8	11/25	이문희, 탁영우
9	12/2	송광석, 김경식	2	12/9	성정만, 탁영우
11	12/16	정용재, 이민호	12	12/23	이문희, 탁영우
13	12/30	송광석, 김경식

□ 대형공사현장

도로명	공사내용	위 치	발주처	연락처	굴진 방법
백제고분로	지하철918 건설공사	송파구 잠실동 아시아선수촌아파트 ~ 삼전동(구 잠실병원)	도시철도 (토목부)	772-7221	NATM
백제고분로	지하철919 건설공사	송파구 삼전동(구 잠실병원) ~ 석촌동 석촌역	도시철도 (토목부)	772-7242	쉴드 TBM
백제고분로	지하철920 건설공사	송파구 석촌동 석촌역 ~ 방이동 올림픽공원 남4문	도시철도 (토목부)	772-7222	쉴드 TBM
올림픽로 송파대로	잠실역버스환승센터공사	잠실역 주변	롯데물산	411-5471	-

□ 순찰 적출사항 조치계획

○ 일반적인 순찰 지적사항에 대하여는 공무직 및 관내 도급업체로   작업지시하여 조치하고,

○ 추가 점검이 필요한 경우 지하철 9호선 건설공사 및 제2롯데월드  시행기관(도시기반시설본부, 롯데물산)과 자치구 시설물 관리부서에  통보하여 필요시 전문기관에 점검의뢰

□ 행정사항

○ 순찰점검 지적사항에 대하여 결과보고(메모보고)

- 메모보고 대상 : 도시안전본부장, 시설안전기획관, 도로관리과장,                                도로포장안전팀당, 도로관리과 담당(구준서)

동부도로사업소장, 도로보수과장, 담당(송광석, 이민호)

2		도로시설물 순찰계획

□ 점검대상                                           (단위:개소)

구분	계	일반교량	고가차도	지하차도	복개구조물	터널
계	42	24	1	13	1	3
1 종	4	-	-	장지	-	매봉,일원 위례
2 종	18	삼성교,탄천2교,탄천교,광평교 대곡교,대치교,성내교 영동2.3.5교,강일육교(11개)		대치,석촌,천호, 청계산,신원,위례1	성내유수지교	-
법정 외	20	장지1.2교,복정2교,세곡1.3교 헌릉교,오륜교,성내5교,서부교 잠실호수교,상일2교,고덕교 여의천교(13개)	방이고가	가락,송파, 위례지하보차도 내곡, 신원 BOX 탄천우안도로	-	-

※ 장지, 위례1지하차도는 위례신도시 내 공사중 시설로 인수시 점검시행

□ 점검기준

○ 추진근거

- 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 및 제7조 ⇒ (1종, 2종 시설물)

- 재난 및 안전관리기본법 제27조(특정관리대상시설등의 관리 등) ⇒ 법정 외

- 서울특별시 도로등 주요시설물 관리에 관한 조례 제12조 ⇒ 법정 외

※ 법정 외 시설물은 2종 시설물에 준하여 안전점검 시행

- 2015년도 도로시설물 자체 안전점검 추진계획(도로시설과-968호,15.1.23)

○ 종별 점검기준

구 분	정기점검	정밀점검	정밀안전진단	비고
대상시설	1∙2종, (법정 외)	1∙2종, (법정 외)	1종 시설물 (완공후 10년경과 시설물)	긴급점검은 필요시
실시시기	반기에 1회 이상	A 등급 : 3년 1회 이상	A 등급 : 6년 1회 이상
		B.C등급 : 2년 1회 이상	B.C등급 : 5년 1회 이상
		D.E등급 : 1년 1회 이상	D.E등급 : 4년 1회 이상
			※안전점검결과 관리주체가 안전성확보를 위해 필요시
점검수준	전반적인 외관형태 관찰	- 면밀한 외관조사, 측정 및 시험실시 - 시설물 상태평가	- 정밀한 외관조사, 측정 및 시험 - 시설물상태 및 안전성평가
점검방법	자체점검	- 안전진단 전문기관 - 시설물유지관리업자 - 외부전문가 합동점검	- 한국시설안전공단 (특수교량,1천미터이상터널) 안전진단전문기관

□ 안전점검계획

○ 점검방향

- 계획적이고 예방적인 도로시설물 안전점검 시행

- 일상순찰 강화로 시민불편사항 즉시 발견과 빠른 조치로 시민편의 제공

○ 점검대상 : 삼성교 등 40개 시설(위례신도시 장지,위례1 지하차도 제외)

○ 점검기간 : 2015. 1 ~ 12. 31

○ 점 검 자

- 지방시설주사 나철흠 외 5명(3인 1조) - 일일,정기점검

- 안전점검 전문기관 및 외부전문가(안전점검기술자문단) - 정밀,계절별 점검

○ 점검종별 세부점검계획

- 일일점검

• 점검시기 : 매주 2회 순찰(1,2,7,8월은 주 1회 순찰)

• 점 검 자 : 시설6급 나철흠 외 5명(3인 1조 편성)

• 점검수준 : 순찰점검

• 점검방법

‣ 교면의 포토홀 및 방호울타리 등 시민불편사항 위주 순찰점검

‣ 『일일(정기)점검 일정계획표』에 따라 시설물별 점검실시

• 행정사항

‣『점검결과 보고서(외관조사망도 작성)』- (양식1) 및 지적사항 및 조치결과

『반기별 점검결과 보고서』에 기록관리(시설물 담당별)  → (양식2)

- 정기점검

• 점검시기 : 반기 1회 이상

• 점 검 자 : 시설6급 나철흠 외 5명(3인 1조 편성)

• 점검수준 : 전반적인 외관형태 관찰

• 점검방법

‣ 『일일(정기)점검 일정계획표』에 따라 시설물별 점검실시

‣ 상위점검(정밀점검)을 실시할 경우 상위점검으로 대체

‣ 『계절별 취약점검』과 중복될 경우 병행 실시

‣ 상위점검시 지적된 주요손상을 중심으로 점검실시

‣ 점검중 구조적 손상부는 전문가 합동점검 또는 긴급점검 실시

• 행정사항

‣ 『점검결과 보고서(외관조사망도 작성)』작성  → (양식1) 지적사항 및 조치결과              『반기별 점검결과 보고서』에 기록관리(시설물 담당별)  → (양식2)

‣ 점검결과는 FMS 및 RMS에 입력(시설물 담당별)

- 정밀점검

• 점검시기 : 2015.2.1 ~ 10. 30

• 점 검 자 : 안전점검전문기관 및 자체(외부전문가) 정밀점검

• 점검수준 : 장비에 의한 측정 및 시험, 시설물상태 및 안정성평가

• 점검대상 : 삼성교 외 7개소(전문기관) / 매봉터널 외 3개소 자체정밀점검

- 기타 안전점검

• 점검종류 : 설날, 해빙기, 우기, 추석절, 동절기, 시민대표•대학생점검,

• 점검시기

구분	점 검 일 정(월)																								점검자		비 고
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		전문가	자체
	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
설 날																										◉
해 빙 기																									◉
우 기																										◉
추 석 절																										◉
동 절 기																									◉
시민․학생																										◉	2회/년

• 점검종별 점검자

‣ 시민대표․대학생 점검     : 2개소 선정하여 점검

‣ 해빙기,우기,동절기 대비  : 외부전문가(교수,기술사,퇴직공무원) 합동점검

‣ 대학생 안전점검 투어    : 대학교 점검투어 신청결과에 따라 실시

• 점검수준 : 전반적인 외관형태 관찰 및 시민불편 사항 등

• 점검대상 : 삼성교 등 40개 시설물

• 점검방법 : 향후 점검종별 계획된 일정에 별도 『세부점검계획』 수립 시행

□ 행정사항

○ 점검결과 조치

- 경미한 사항은 현장 시정조치 또는 『일상유지보수업체』 작업지시

- 보수 예산수반 및 구조적 사항은 별도 보수.보강계획 수립

- 긴급사항은 사업소장 및 도로시설과 즉시 보고

- 안전점검 결과 미 조치사항에 대하여 조치완료시 까지 추적관리

- 7.15일 1.15일 이전 일일 및 정기점검 결과(지적 및 조치결과)를

『반기별 점검결과 보고서』 기록관리 수합 제출(도로시설과)

4		기전시설물 순찰계획

□ 도로기전시설물 현황

구 분			계 (38개소)	한강교량 (4)	일반교량 (21)	복개구조 (1)	입체교차 (1)	고가차도 (1)	터널 (2)	지하차도 (8)
조명 시설	가로등		1,519	602	395	36	94	12		380
	조명등		3,982						1,234	2,748
	경관조명		4,300	4,250	50
	계		9,801	4,852	445	36	94	12	1,234	3,128
수배전반			71	17 (가8,경9)	9 (경관1)	구청관리	2	구청관리	3	40
배수펌프			19							19
비상발전기			5							5
재방송설비			3						자연청취	3 (FM 18Ch)
원격제어시스템			6							6
소화기(개소)			166(117)						46(46)	120(71)
CCTV		차도	53						10	43
		보도	20						20
인터폰/비상벨			6/16						6/10	-/6

※ 헌릉로연결도로 지하차도(내곡,신원,청계산) 포함, 위례터널 제외

□ 교통신호기 현황

합 계	신호등 (조)	제어기 (대)	보행자작동 신호기(대)	음향신호기 (대)	잔여시간표시기 (대)
13,368	9,466	598	52	1,706	1,546

□ 교통안전표지 설치 현황

합계	주의	규제	지시	보조	기타
12,435	788	4921	2951	3573	202

<도로기전시설물 유지관리>

□ 유지관리 현황

○ 시설물별 현황 : 38개시설(교량․고가차도 28, 터널 2, 지하차도 8)

○ 운영현황 : 시설물별 4개권역 구별 운영 유지관리

- 상황실 : 지하차도 원격제어시스템, CCTV, 비상벨, 인터폰 운영

- 가로등 관리 : 38개시설 가로등 시설 유지관리

- 터널․지하차도 관리 : 터널․지하차도 기전시설물 유지관리

․터널(2) : 일원․매봉, 지하차도(5) : 천호․석촌․대치․가락․송파

- 신원지하차도 관리실 : 헌릉로연결도로 3개지하차도 기전시설 관리

□ 점검계획

구 분	대 상	점검주기	점검기관	방 법	점검항목	비고
일상점검	기전시설	매일 주간 순찰 점검	자 체	육안,계측장비	일상점검
	가 로 등 경관조명	주 2회 야간순찰	자 체	육안,계측장비	부 점 등
정기점검	가로등	년 4회	자 체	육안,계측장비	누전,절연,접지저항
	터널,지하차도	년 4회	자 체	육안,계측장비	누전,절연,접지저항
	올림픽대교 리프트시설	월 1회	용역업체	육안,계측장비	동작상태 등 안전관리
법정점검	옥외 분전반	년1회(정기)	한국전기안전공사	계측장비	정밀점검
	계약용량 75Kw 이상시설	월 1회	전기안전관리 대행업체	계측장비	부하전류 및 누전 절연,차단기	올림픽대교외 5개소
특별점검	지정시설물	긴급사항 또는 필요시	점검기관, 자체	계측장비	정밀점검

□ 순찰계획

○ 주 간 : 시설물별 4개권역 근무자 매일 순찰점검

- 가로등 : 보수반 2명 순찰점검

- 터널 및 지하차도 : 보수반 2명 기전시설물 순찰점검

- 헌릉로연결도로 지하차도 : 근무자 2명 기전시설물 순찰점검

- 상황실 : 근무자 1명 영상원격제어 감시시설 운영 및 순찰점검

○ 야 간 : 주 2회(월,목) 가로등 및 경관조명 부점등 여부 순찰점검

- 야간 2개 순찰코스를 교번으로 순찰점검

․월요일 : 터널 및 지하차도 보수반(2명)

․목요일 : 가로등 보수반(2명)

- 순찰코스

A	사업소⇒ 탄천1교 ⇒삼성교 ⇒봉은교 ⇒잠실대교 ⇒잠실철교 ⇒올림픽대교 ⇒천호대교 ⇒광진교 ⇒영동2교 ⇒영동5교 ⇒영동6교 ⇒탄천2교 ⇒탄천1교 ⇒매봉터널 ⇒일원터널 ⇒헌릉로연결도로
B	사업소 ⇒둔촌교 ⇒성내교 ⇒성내유슈지교 ⇒잠실대교 ⇒잠실철교 ⇒올림픽대교 ⇒천호대교 ⇒광진교 ⇒서부교 ⇒성내5교 ⇒방이고가교⇒대곡교 ⇒광평교 ⇒ 탄천교 ⇒수서IC ⇒대치교

□ 고장시설 보수방법

○ 조명시설 부점등 보수

- 가로등 : 개별 부점등 익일 보수, 구간 부점등 현장 조치

- 터널조명 : 설치등수의 3%이상 부점등 발생시 일괄보수(연간단가 작업지시)

- 지하차도 조명 : 설치등수의 3%이상 부점등 발생시 일괄보수(자체 원칙)

○ 자체보수 : 경미한 사항 보수

○ 연간단가 작업지시 보수

- 시설개선 및 자체보수 곤란한 시설물 정비

□ 관련규정

○ 서울특별시 도로기전설비설치 및 관리에 관한 규정(2011.9.22.)

<도로교통 신호기 유지관리>

□ 교통신호기 유지관리

○ 단순한 순찰점검 및 램프교체 등의 정비 : 교통신호기 정비 용역업체

- 용역업체 : 도로교통공단 서울특별시지부

- 인원 및 장비  : 고소차량 4대, 승무원(운전원 포함) 8명

- 대 기 장 소  : 사업소

○ 그 외시설 정비

- 교통신호기 설치 ․ 교체, 선로정비 등은 유지보수 연간단가 업체 처리

※ 교통신호기 유지보수 업체(연간단가) 현황

․ 1구역(강남구, 서초구 일부) : 화성사(주)

․ 2구역(강동구, 송파구) : 신영전자통신(주)

○ 휴일 및 야간

- 동부, 남부, 강서도로사업소 중에서 1팀이 순번제로 당직 근무 대기

※ 시 전체 : 강남, 강북지역(서부,북부,성동) 분담 각 1개팀에 순번제 근무

5		운행제한차량 단속현장 순찰계획

▢ 순찰대상

○ 관내 4개구(강남구∙송파구∙강동구∙서초구 일부) 도로

○ 관내 차량운행제한 중점 단속 및 홍보·계도 지점

구 분	제한 기준	개소	시 설 물 명
한강교량(32톤)	총중량 32톤 축하중 10톤	1	천호대교
일반교량(32톤)	총중량 32톤 축하중 10톤	6	세곡1교·대치교·헌릉교·삼성교·영동3교·성내교
시계진출입로 (40톤 초과)	총중량 32톤 축하중 10톤	6	세곡동·구룡터널입구·복정동·올림픽대로·상일·서하남 IC

※ 2014년 과적차량 발생빈도 : 1위 헌릉로 / 2위 세곡사거리 / 3위 올림픽대로

▢ 기동단속반 운영 및 순찰방법

○ 기동단속반 운영

- 운영개요 : 기동단속반 일일근무명령에 의한 순찰 및 단속 실시

- 근무형태 : 차량3대 7개반 3교대(주·야간 교체 교대) 24시간 단속 및 순찰 실시

- 기동단속반 인력현황 및 장비현황

단 속 인 력					단 속 장 비						비고
계	직원	청원 경찰	사회복 무요원	운전원	단속 차량	이동식 축중기	PDA	인디 게이터	카메라	휴대폰	‘15.10월 현재
27	6	4	10	7	3	24	3	3	3	3

- 기동단속반 근무조 편성표                                 (2015. 10월 현재)

구 분		A반(7명) -주·야 교대		B반(5명) -주·야 교대		C 반 (5명) -주·야 교대		사회복무요원(10명)
		직 급	성 명	직 급	성 명	직 급	성 명	구 분	성 명
기 동 단속 반	1호차	방호7급	이익승	방호6급	신문환	방호7급	윤용진	주간근무 (4명)	박태근 이종운 박민수 송혁진
		청원경찰	김현수
		용역운전	정준영	용역운전	권정호	용역운전	김대철
	2호차	청원경찰	정주인
								야간근무 (6명)	조원배 이대주 한정훈 최건영 정다운 이영재
		용역운전	박상봉
	3호차	방호7급	최상태	방호7급	박종근	방호7급	김병욱
				청원경찰	윤형민	청원경찰	전재욱
		용역운전	하덕수	용역운전	노의섭	용역운전	김찬진

○ 운행제한차량 단속기준

- 법적근거 : 도로법시행령 제79조(차량의 운행제한 등) 제2항 제1호 제2호

- 단속기준

구 분		기 준	제 한 목 적
중량	축하중	10톤 초과	교량 등 도로구조물 보호
	총중량	40톤 초과	도로 포장 파손 방지
길 이		16.7m 초과	도로시설물 보호 및 도로교통 안전 확보
폭(너비)		2.5m 초과	도로시설물 보고 및 도로교통 안전 확보
높 이		4.0m 초과	육교 등 도로횡단시설 보호

- 허용 오차(계측오차, 측정오차) 범위

․ 축하중 및 총중량의 10% 이내로 초과 시는 운행 허용

․ 폭(너비) 0.1m, 높이 0.1m, 길이 0.2m 까지 초과 시는 운행 허용

- 운행제한차량의 단속 예외

∙차량의 구조나 적재화물의 특수성으로 인하여 허가를 받아 운행하는 차량

∙긴급자동차(소방차,구급차,혈액 공급차량, 그 밖의 대통령령으로 정하는 자동차)

∙적재물이 없는 화물자동차 또는 총중량 40톤 미만의 고장 차량을 견인하는 구난자동차

다만, 고속도로에 진입하고자 할 때에는 제한차량 운행허가 절차를 따라야 함.

○ 운행제한차량 순찰활동

- 중차량의 통행량이 많은 노선 및 취약시설물 위주로 순찰 실시(순찰코스 지정)

∙ 시계진입도로․시내 주요지점, 고정초소가 없는 한강교량 등 주요시설물

∙ 과적발생 근원지를 중심으로 취약지점 집중 단속

∙ 검차시 교통량 및 교통의 흐름을 감안, 차량 통행의 방해를 최소화

할 수 있는 검차공간 확보 및 유도요원 배치 후 단속

∙ 동향보고 철저 및 내부순환로 순찰 강화

- 주 1회 이상 관리단속과장 순찰활동 현장 점검

- 월 1회 이상 기관장 순찰활동 현장 점검

- 기동단속반 순찰코스

코스	운행제한차량 순찰노선	주요 단속지점
1	사업소⇒양재대로⇒서하남IC⇒방아다리길⇒상일동길⇒고덕동길⇒양재대로⇒강동대로⇒올림픽대교IC⇒풍납로⇒천호대교IC⇒암사대교 밑⇒올림픽대로⇒잠실⇒탄천1교⇒귀청	올림픽대로 천호대교
2	사업소⇒양재대로⇒밤고개길⇒세곡사거리⇒헌릉로⇒청계산 일부⇒헌릉로⇒복정사거리⇒송파대로⇒오금로⇒위례성길⇒중대로⇒광평로⇒양재대로⇒귀청	헌릉로 세곡사거리
3	사업소⇒영동대로⇒도산대로⇒압구정로⇒강남대로⇒학동로⇒영동대로⇒봉은사로⇒강남대로⇒테헤란로⇒영동대로⇒역삼로⇒강남대로⇒도곡로⇒남부순환로⇒귀청	언주로,영동대로
4	사업소⇒남부순환로⇒논현로⇒도산대로⇒언주로⇒남부순환로⇒선릉로⇒도산대로⇒삼성로⇒남부순환로⇒영동대로⇒올림픽대로⇒동부간선로⇒귀청	동부간선로

▢ 순찰결과 적출사항 조치

○ 위반자에 대한 위반사항 관련 설명 및 적발관련 의견서 제출 등 안내 고지

○ 위반자에 대하여 현장에서 PDA로 부과고지서 즉시 발급

○ 과태료 부과기준

- 축하중 10톤. 총중량 40톤 초과. 차량폭 2.5m, 높이 4.0m, 길이 16.7m 위반 시

- 통행에 지장 없다고 고시한 도로는 높이 4.2m 위반 시

과태료의 부과기준(단위:만원)
위 반 행 위	과태료 금액(1년 이내)
	1 회	2 회	3회이상
1) 운행 제한을 위반하여 축하중을 2톤미만으로 초과 하거나 총중량을 5톤 미만으로 초과	50	70	100
2) 운행 제한을 위반하여 축하중을 2톤이상 4톤 미만으로 초과하거나 총중량을 5톤 이상 15톤 미만으로 초과	80	120	160
3) 운행 제한을 위반하여 축하중을 4톤이상 초과하거나 총중량을 15톤 이상 초과	150	220	300
4) 운행 제한을 위반하여 차량의 폭을 0.3미터 미만으로 초과하거나 높이를 0.3미터 미만으로 초과하거나 길이를 3.0미터 미만으로 초과	30
5) 운행 제한을 위반하여 차량의 폭을 0.3미터 이상 0.5미터 미만으로 초과 하거나, 높이를 0.3미터 이상 0.5미터 미만으로 초과하거나, 길이를 3.0미터 이상 5.0미터 미만으로 초과	50
6) 운행 제한을 위반하여 차량의 폭을 0.5미터 이상 초과하거나, 높이를 0.5미터 이상 초과하거나, 길이를 5.0미터 이상 초과	100
7) 허가받은 사항을 위반	1)부터 6)까지 해당하는 금액
카. 운행 제한 위반의 지시·요구 금지를 위반	1)부터 7)까지 해당하는 금액
타. 도로관리청의 명령을 위반한 경우	200

6		청사시설물 순찰계획

□ 순찰대상 : 본관 및 별관, 청사 내 임시가설물(대지 21,800㎡, 건물12개동,  3,980㎡)

동 별	층 별	면적(㎡)	주 용 도	비고
본관동	지상1층	487.2	식당, 도로보수과, 시설보수과
	지상2층	487.2	소장실, 관리단속과, 회의실, 다미원(여직원휴게실)
	소 계	974.4
제1별관동	지상1층	288	노동조합사무실, 시설보수원대기실, 기전과서고
	지상2층	288	장비관리실, 체력단련실, 샤워실, 탈의실
	소 계	576
제2별관동	지상1층	159.8	기전과사무실
	지상2층	159.8	과적단속원 대기실
	소 계	319.6
정비동	지상1층	180	정비실
민원안내실	지상1층	72	방호실, 숙직실
차고동	지상1층	576	건설기계 및 장비 차고
	지상1층	90	소형차량 차고
	소 계	666
창고동	지상1층	288	각과 창고, 보일러실, 탁구장
	지상1층	84	기전과 윤활류 및 폐품창고
	지상1층	240	제1염화칼슘 보관창고
	지상1층	405	제2염화칼슘 보관창고
	지상1층	175	폐아스콘 보관창고
	소 계	1,192
총 계		3,980

※ 기타 임시가설물(컨테이너) 6개동

- 사무실용(3개동) : 경정비대기실, 도로보수과(굴착복구감리, 일상유지보수공사)

- 창고용(3개동) : 지하수설비, 테니스장, 구내식당

□ 순찰방법

○ 일상순찰

- 개요 : 청사 시설물에 대하여 매일 반복적인 순찰을 통해 안전위해요인

조기발견 및 조치

- 순찰방법 : 사업소의 순찰노선은 1개로 하며, 청사담당은 1회/일

당직자는 2회/일이상 순찰 실시

1) 순찰노선 : ① 본관동(구내식당 뒷편) → ② 제1별관동(노조사무실) →

③ 창고동(8번 보일러실)  → ④ 창고동(13번 기전과 자재창고) →

⑤ 창고동(20번 정비폐품) → ⑥ 대형차고

※ 첨부 : 청사 건물배치도 1부.

2) 순찰 요령은  매일 3회(주간1회, 야간2회) 이상 순찰하고 특이사항을 발견즉시

시정 또는 보고하여 완전조치토록 하며, 일지에 기록 ․ 유지관리 한다.

3) 순찰, 보안점검 강화 및 철저

- 출입문 및 캐비넷 시건 장치 확인 철저

- 전등 및 전열기구 소등 상태 확인 및 전원 완전 차단

- 순찰 시 보안 및 방화점검부 기록 철저

○ 정기순찰

- 관리자 순찰 : 월1회(매월 셋째주 수요일) 관리단속과장, 청사담당이 청사 정밀 순찰

․ 관리단속과장 합동순찰 실시로 청사 정밀 점검 및 과별 직원 애로사항 등 의견 수렴

- 전기안전점검 : 월1회 전기시설물 점검(계약전력 95㎾, 수전전압 380V)

․ 대행자 : 동우전기안전(‘15년 연간단가업체/계약 : 기전과)

- 소방설비점검 : 월1회 자체 점검, 년1회 소방설비 종합정밀점검 실시(필요 시)

․ 우리사업소는 가설건축물로 소방설비 종합정밀점검 대상이 아님

양식1	점검결과 보고서(일일,정기)

□ 시설물 현황

시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
	B=◯m, L=◯m

□ 점 검 일 : 2015년   월   일(금)

□ 점 검 자 : 토목6급  ◯◯◯

토목7급  ◯◯◯

□ 점검구간 : 교각 P1~P30

□ 점검구간내 이전 점검․진단시 지적된 주요 점검결과

연번	위 치	손상내용	손상규모	전차점검	조치내용
1	P1	박락	5㎡	‘12년 정밀점검	미조치

□ 새로운 손상 발생 개소

연번	위 치	손상내용	손상규모	조치계획	사진 번호
1	P1	균열	1m	일상유지보수	1

첨부 : 점검결과 사진

점검결과 사진

1

양식2	반기별 점검결과 보고서

연번	구분	관리부서	시설명	점검 인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형
						조치결과(계획)	조치 완료	조치중	향후 조치
1	한강교량	남부교량보수	한강대교	2	P1 신축이음장치 콘크리트 타설부 일부 훼손	직영반 보수완료	○			포장파손

첨부 : 청사 건물배치도

□   □

□ ①   →  →  ②→③□

□□□ □

□                     □

④ □

□   →   □                    □

□   ←   ↰                      □ □

⑥  ←   ←  ⑤  ←  □