문서번호	토목부-21590
결재일자	2015.10.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	토목설계과장	토목부장	시설국장
이석근	代윤원섭	노우성	10/15 형태경

설계자문회의 개최결과 보고

[도시고속도로 연결램프(화랑로 진출입)설치 실시설계외 1건]

2015.10.

도시기반시설본부

(토 목 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

설계자문회의 개최결과 보고

건설기술진흥법 제6조, 동법시행령 제19조 및 서울특별시 건설기술심의위원회

조례에 의거 우리본부에서 시행중인 「도시고속도로 연결램프(화랑로 진출입)설치 실시설계용역외 1건」에 대한 설계자문회의 개최결과 보고임.

1. 도시고속도로 연결램프 (화랑로 진출입) 설치 실시설계

○ 일  시 : 2015. 10. 8.(목) 14:00 ~ 15:30

○ 장  소 : 도시기반시설본부 11층 대회의실

○ 안  건 : 화랑로 진출램프에 대한 분야별 자문

○ 위원회 : 위원장 형태경 시설국장, 부위원장 노우성 부장, 간사 이승우 과장

○ 위  원

구 분	분 야	소 속	직 책	성 명	비 고
외부위원	도 로	동일기술공사	사 장	한 상 주
	교 통	㈜엠케이이엔지	대 표	모 무 기
	구 조	㈜유케이이엔씨	대 표	유 병 률
	토 질	㈜삼보기술단	부사장	소 충 섭
	시 공	㈜경동엔지니어링	부사장	김 양 중
내부위원	주관과	도로계획과	과 장	최 동 필	불참
	관련부서	교량안전과	과 장	이 용 심	불참
		교통운영과	과 장	강 진 동	불참
	관련기관	서울시시설관리공단	시설팀장	이 광 현	처장 김종대
	자치구	중랑구청	도로과장	이 수 범	불참

※ 보고자 : 선진엔지니어링  박용배 이사

○ 주요자문내용

- 도로분야 (한상주 위원)

· 종단경사가 7.4%로 급한점을 고려하여 그루빙 등 안전설치 필요함.

· 회전부 곡선부 편경사를 적정히 적용하여 안전성 증대가 필요함.

- 교통분야 (모무기 위원)

· 도로점용시간 및 공사시간을 교통량에 따라 탄력적으로 운영하는 교통

처리계획을 수립바람.

- 구조분야 (유병률 위원)

· 상부구조물 형식 선정시 곡률반경이 적은 경우 또는 직선인 경우에는

유지관리나 경제성을 고려하여 PSC거더나, PF계역의 교량도 검토필요

- 토질분야 (소충섭 위원)

· 말뚝 시공시 인근 주민들로부터 민원이 우려되므로 매입말뚝시공을

원칙으로 검토요함.

· 말뚝선단 지지층을 풍화암층으로 계획되어 있으나 휨모우멘트보다는

연직지지력에 의해 결정될 수도 있으므로 계산결과에 따라 선정요함.

- 시공분야 (김양중 위원)

· 콘크리트계 교면포장형식은 곡선반경과 종단경사에 제약을 받으므로

선형조건과 적합여부를 검토 바람.

- 교량안전과 (이용심 위원)

· 박스내부 점검이 용이하도록 출입구 확장설계요함.

· 접속부 신설된 종조인트 구간에 차량이 주행하지 않도록 기존교량의

차선이 유지되도록 해야함.

- 시설관리공단 (김종대 위원)

· 신,구 종조인트 설치구간 단차발생이 우려되므로 일반형보다 단차

조정형 조인트 검토가 필요함.

· 북부간선도로와 진출램프의 교각부 점검이 용이하도록 연결방안 검토

○ 조치계획

- 설계자문회의 결과를 용역업체에 통보하여 검토 후 결과를 설계반영코자함.

○ 향후계획

- 2015. 10. : 건설기술심의 상정

- 2015. 11. : 설계마무리

- 2015. 12. : 실시설계용역 완료

붙임 : 설계자문회의 의견 및 조치계획 1부.  끝.

2. 한강상교량 연결램프 구조개선 (강북지역) 실시설계

○ 일  시 : 2015. 10. 8.(목) 15:30 ~ 18:00

○ 장  소 : 도시기반시설본부 11층 대회의실

○ 안  건 : 한남대교북단램프 분야별 기술자문

성수대교북단 램프 노선 검토안 등 자문

○ 위원회 : 위원장 형태경 시설국장, 부위원장 노우성 부장, 간사 이승우 과장

○ 위  원

구 분	분 야	소 속	직 책	성 명	비 고
외부위원	도 로	동일기술공사	사 장	한 상 주
		㈜대한콘설탄트	부사장	이 성 범
	교 통	㈜엠케이이엔지	대 표	모 무 기
		한국교통연구원	연구기획 조정실장	김 주 영
	구 조	㈜유케이이엔씨	대 표	유 병 률
	시 공	㈜경동엔지니어링	부사장	김 양 중
	수자원	제일엔지니어링	부사장	이 재 현
내부위원	주관과	도로계획과	과 장	최 동 필	이승석
	관련부서	교량안전과	과 장	이 용 심
		교통운영과	과 장	강 진 동	불참
	유지관리	서울시시설관리공단	시설팀장	이 광 현	처장 김종대
	자치구	용산구청	토목과장	전 승 진	김종대
		성동구청	토목과장	박 주 완

※ 보고자 : 극동엔지니어링  안형준 전무

○ 주요자문내용

- 도로분야 (한상주 위원)

· 강변북로 구리→강남방향 차량은 성수대교를 이용하여 접금 가능하므로

한남대교북단램프 A의 설치 타당성을 보고서상에 보완수록이 필요함.

· Ramp-A 연결로의 폭원 적용시 확폭 고려바람.

- 교통분야 (모무기 위원, 김주영위원)

· 실시설계 노선검토안이 타당하며, 대안별 구조물 최소화하는 방안이

최적임.

- 구조분야 (유병률 위원)

· 교량받침 선정시 확장구간의 내진설계에 주의가 필요함.

- 용산구청 (전승진 위원)

· 조망권 확보를 위해 선형 축소(41m)하고, 한남동 주민들의 편익을 위한

노선안이므로 타당함.

○ 조치계획

- 설계자문회의 결과를 용역업체에 통보하여 검토 후 결과를 설계반영코자함.

○ 향후계획

- 2015. 10. : 건설기술심의 상정, 성수대교북단램프 추진방안협의(주관과)

- 2015. 11. : 설계마무리

- 2015. 12. : 실시설계용역 완료

붙임 : 설계자문회의 의견 및 조치계획 1부.  끝.