문서번호	교량안전과-2943
결재일자	2015.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		류봉현	10/16 이용심
협 조
	★기술점검팀장			최진우
	주무관			유현선

양화대교(남단 램프-1) 강구조시설물 안전점검 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10

안전총괄본부

(교량안전과)

양화대교 (남단 램프 -1) 강구조시설물 안전점검 결과

양화대교(남단 램프-1) 강구조시설물 안전점검 결과 및 발견된 결함사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고 함.

점검개요

양화대교(남단 램프-1) 시설물 현황

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	28	147	영등포구 양평동	교량안전과 (기술점검팀)	DB-24	SPG Preflex	'00.6.25	현대건설

점검구간 : 양화대교 남단 램프-1, A1~P1~P5~A2구간 SPG 7~9열

점검일자 : ‘15.10.13(화)   ※ 시민과 함께하는 안전점검과 병행하여 점검

점 검 자 : 교량안전과 이우근, 이제택

점검결과

주요 결함사항

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
양화대교 (램프-1)	비둘기 배설물 오염	조류서식	청 소	상류 및 하류	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	도장박리 및 도막손상	시공불량 등	전처리 후 보수도장 실시	약 9개소 (하류교 도장박리)

조치계획

금번 점검결과 발견된 결함사항은 2015년 시행중인 “양화대교 정밀 안전진단(하류교) 용역”에 반영하여 추가 조사 후 그 결과에 따라 일괄 정비 시행. (기술점검팀 시설물담당자 조치)

# 첨 부 : 점검결과 보고서 1부. 끝