“함께 만드는 함께 누리는 ”
	강남소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	구룡마을 소방용수 공급을 위한 수관전개용 수레 설치 알림

1. 재난관리과-7974(2015.10.19.)호 『구룡마을 소방안전대책(대응매뉴얼) 작성시달』과 관련입니다

2. 구룡마을 화재시 신속한 소화용수 공급을 위한 수관전개용 수레 설치 결과를 붙임과 같이 알리니 현장대응단 및 각 안전센터에서는 유사시 적극 활용하기 바랍니다.

가. 수관 전개용 수레설치 현황

○ 설치일시 : 2015. 10. 20(화)

○ 설치장소 : 구룡마을 소방파견소 내

○ 설치대수 : 2대 (리어카 손수레 이용)

○ 수관적재 수량 : 1대당 30본 적재 (수관연장 길이 450m) x 2

나. 수관전개용 수레 효과분석⇒ 기존방식보다 10~15분 수관전개 시간 단축

구 분	수관전개(소방용수 급수) 방식		분석결과
기존	구룡마을에 설치된 수관적재함내 보관 또는 차량적재 수관 이용		출동대원이 현장 도착후 수관적재함 또는 소방차량 적재 수관 활용하여 양재대로↔ 5 지구까지 약450m 수관연장하여 소화용수 공급시까지 약 15～20분소요
변경	수관전개용 수레 적재수관 이용		출동대원이 현장 도착후 수관 전개용 수레 이용 양재대로↔ 5지구까지 약450m 수관연장 하여 소화용수 공급시까지 약 4～5분소요 ☞ 소화용수 공급시간 10～ 15분 단축 및 대원체력 소모 감소효과

다.  수관전개 및 소화용수 공급 담당부서

○ 제 1 소방용수라인 설치 및 용수공급 : 역삼대

○ 제 2 소방용수라인 설치 및 용수공급 : 현장대응단(삼성대)

⇒ ※ 기 시달 재난관리과-7974(2015.10.19.)호 『구룡마을 소방안전대책(대응매뉴얼)』 참조

3. 행정사항

❍ 현장대응단 지휘팀장은 구룡마을 화재 현장지휘시 참고토록 하고

❍ 현장대응단 진압대장 및 역삼안전센터 진압팀장은 구룡마을 대응매뉴얼을 적극 숙지하고 소방용수 공급라인 설치에 적극 활용하기 바랍니다.

붙  임 : 구룡마을 수관전개용 수레설치 결과보고서 1부 끝.

	재난관리과장
수신자	각 과,현장대응단 및 안전센터
대응총괄팀장	고석봉		재난관리과장	10/22 최태근
협조자
시행	재난관리과-8101	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 강남소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	ksb8719@seoul.go.kr	/	대시민공개