문서번호	교량안전과-3357
결재일자	2015.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
김시련		류봉현	10/23 이용심
협조

천호대교 집중점검 결과 보고 (하반기 정기점검)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

천호대교 집중점검 결과 보고

(하반기 정기점검)

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 2015년 교량시설물 안전점검 계획에 의거 실시한 동작대교 집중점검(하반기 정기점검) 결과를 보고 드림

관련근거 : 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 및 동법 시행령 제6조

‘15년 교량시설물 안전점검계획(도로시설과-10671호,2014.6.19)

점검대상 현황

○ 규     모 : 본교 폭 25.8m, 연장 1,150m(본교)

램프 A, B, C, D, E, 폭 5.0m, 연장 1,038m

○ 형    식 : 강바닥판박스거더(본선) STB, SPG,(램프)

○ 준공연도 : 1976년

○ 설계하중/종별 : DB-24, DB-18(안전등급 B등급, ‘14년 정밀안전진단)

위 치 도	현 황 사 진

점검개요

○ 점검일시 및 점검구간 : 2015. 10. 15(목) 14:00~17:00

본선, 램프 전구간

○ 점 검 자 : 11명

- 시설물주치의  : ㈜코아이엔씨 대표 구자갑

- 용역사  : 한국재난연구원 윤영조 외 3인

- 교량안전과 : 교량안전과 강구조교량팀장 외 6인

○ 점검사진

점검결과 : 별첨

○ 점검결과 구조적 안전성에 미치는 결함사항은 없었으며, 포장파손, 후타재파손, 아스팔트포장도로 파손 및 균열, 바닥판 하면 균열, 연석부 열화 등 다수가 지적되었음.

○ 진행 중인 용역사와 교량안전과 전직원들이 함께 집중점검을 시행하여 시설물 담당자와의 시각이 다른 경험있는 직원의 점검으로 시설물 점검에 효율성 증대와 시설물 안전관리에 대한 시정의 신뢰성 향상에 기여함.

조치계획

○ 경미한 손상 및 결함사항에 대하여는 예산을 초과하지 않는 범위내에서 현재 진행 중인『천호대교 보수공사』업체로 하여금 보수토록 작업지시하여 정비 조치토록 하고,

○ 시급하지는 않으나 예산을 수반하는 보수 보강공사에 대하여는 현재 진행 중인 용역사로 하여금 보고서에 우선순위별 보수 보강방안을  마련하여 보고서에 수록 하도록 하고자 함.

○ 점검결과는 시설물정보관리시스템(FMS)에 입력 조치

○ 시설물 주치의(외부전문가) 점검수당에 대하여는 200,000원 계좌 입금 조치

붙임 : 1) 안전점검 보고서(시설물 주치의) 1부.

2) 하반기 정기점검결과 및 조치계획 1부.  끝.