문서번호	재료연구과-1406
결재일자	2015.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	재료연구과장	수도연구부장		서울물연구원장
백영애	장동우	최영준		10/23 정득모
협 조
	★주무관		조우현

제5회 한중일 방수심포지엄 참가결과 보고

2015. 10

서울물연구원 수도연구부

재료연구과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

제5회 한·중·일 방수심포지엄 참가결과

2015년 제5회 한중일 방수심포지엄에 참가하여 연구논문을 발표하고, 최신기술 자료수집 및 방수방식 전문가와의 정보교류결과를 보고드림.

1		학회개요

☐ 학회명 : 2015년 제5회 한중일 방수심포지엄

☐ 기  간 : 2015. 10. 19(일) ~ 10. 21(화)  ※10.18(일) : 등록, 리셉션 참가

☐ 장  소 : 제주도 그랜드 호텔

☐ 주  관 : 서울과학기술대학교 건설기술연구소

☐ 주요내용

- 한국, 중국, 일본 각국의 방수현황

- 방수방식재의 sealing 기술

- 방수방식의 도막형(스프레이) 방수기술

- 방수 성능평가 및 환경

- 지하 방수기술

☐ 참가자 : 재료연구과 백영애(발표), 손연희

수처리과 조우현, 이건수

2		참가결과

☐ 논문발표

〇 제목 : 韓國 淨水處理工程에서의 Ozone 防水方式 및 殘留 Ozone 除去技術導入에 관한 制度考察

〇 발표일시 및 분야 : 10.19(월) 11:00~11:30, 각국의 방수현황

〇 주요내용

- 기후변화로 인한 수처리 어려움, 고도정수처리 도입확대(오존/입상활성탄)

- 국내 오존공정도입에 따른 방수방식재 검토중

- 최근 내오존방수방식재 시험법 마련에 따른 수질안전성 보완필요

- 잔류오존제거기술 소개(안트라싸이트 친환경오존접촉, 티오황산나트륨 제거기술)

논문발표	우수논문상 수상	수상자들

☐ 방수 심포지엄 참석 전문가

성 명	소 속	직 위	비 고
오상근	서울과학기술대학	교수	조직위원장
田中亨二	동경공업대학	교수	고문
栭栭	淅江공업대학	교수	실행위원
與石直幸	早稻田대학	교수	실행위원
배기선	한양대학교	교수	위원

☐ 연구 및 기술동향

〇 수분 경화형 Primer를 이용한 콘크리트 구조물의 폴리우레아 방수·방식 공법(한국)

: 무수화 4-톨루엔 설포닐 이소시아네이트가 도입된 하도 사용시 콘크리트 바탕제에 잔존하는 수분의 영향을 수분 흡수제가 감소시켜 하도도막 부착강도 향상

⇒ 기존의 폴리우레아 방수/방식재의 수분에 의한 하도 경화 불량의 문제점 개선

⇒ 건설구조물의 내구수명 연장 및 유지관리비용 절감가능

〇 PET 필름 표면처리에 따른 고경질 도막의 접착특성(한국)

- PET 필름 표면에 무처리시보다 코로나 방전처리한 경우 접촉각, 접합 인장강도, 벗김 저항성이 개선됨

- PET 필름 표면에 코로나+프라이머+강접접착제+폴리에스터 부직포 처리로 점차 표면의 미세요철이 증가되면서 도막재의 합침 및 앵커작용에 의해 접합성능 향상

- 프라이머 처리에 의해 화학적 결합력이 더해져 벗김 하중이 증가된 것으로 분석

〇 고경질 도막의 부착성능 향상기술(한국)

- PET 필름의 겸침이음 길이 15mm일 때 접합안전성이 확보됨

〇 멤브레인 방수재질개발을 통한 VOC(휘발성유기물질) 저감방안마련(일본)

- 일본의 VOC 전체발생량 141.1만톤(2000년)중 약 38%가 도장에 의해 발생

- 에멀젼계 부착제, 용융온도 및 시간을 높혀 가열감량시킨 아스팔트 방수, 우레탄고무계 도막방수제 개발로 VOC 저감가능

〇 방수방식재 24종의 耐根性(뿌리-저항성) 테스트 결과(중국)

- 식물테스트 결과, modified 아스팔트 방수방식 멤브레인이 다량의 화학적 약품처리된 식물뿌리에서도 잘견딤.

- PVC 멤브레인의 성형제는 식물성장에 유해

3		활용방안

☐ 내오존 방수방식관련 전문가와 기술적 소통 및 정보교류

- 향후 서울시 정수센터 방수방식 적용검토관련 전문가 자문추진

- 국내외 내오존방수방식 기술정보교류

☐ 내오존 방수방식재 관련 연구과제 계획수립시 심포지엄 자료활용

4		행정사항

☐ 학회등록비, 출장여비 지출(10.18 ~ 10.20)

※ 붙임 : 우수논문상 1부.  끝.