문서번호	정수시설과-4996
결재일자	2015.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
이정원		김창현	10/29 차윤기
협 조
	정수운영과장			손호철
	★주무관			유혜영
	주무관			이해승

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

2015년 안전사고 예방을 위한

현장점검 활동의 날 행사 추진결과 보고(10월)

2015. 10.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2015년 안전사고 예방을 위한

현장점검 활동의 날 행사 추진결과 보고(10월)

우리 정수센터 시설물 또는 각종 공사 등으로 인한 인명 및 안전사고가 발생하지 않도록 10월 중 현장점검 활동의 날 행사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고하며, 매월 지속적인 현장점검 활동의 날 행사를 통해 정수센터 안전사고 예방, 원활한 아리수 생산관리, 신명나게 일하는 분위기 조성 등 직장 근무환경 개선에 만전을 기하고자함.

Ⅰ		추진개요

□ 추진 기간 : 2015. 3. ∼ 2015. 12

□ 현장 활동의날 : 매월 마지막 주 수요일

□ 활동장소 : 정수센터 관내 취약시설물 및 각종 공사장

□ 활동내용

○ 매월 분야별 안전관리 예방 현장점검 활동

○ 월별 공사장 안전점검 활동

○ 전기, 가스, 약품 등 각종 안전관리자 주기적 안전점검 및 훈련실시

○ 해빙기, 여름철 수방대책, 겨울철 월동대책 등 안전점검

□ 활동방법 ; 매월 마지막주 수요일 사업소장, 간부, 직원 합동점검

□ 현장 점검자 : 사업소장, 과장, 공사감독자, 기타 분야별 담당직원 자율참여

Ⅱ		현장활동의 날 추진일정

구 분	활동구분	점검대상	중점점검 사항
3월	해빙기 대비 안전점검	○ 관사 및 어린이 홍보관 주변 ○ 관내 옹벽 및 배수로	○ 해빙기 안전사고 예방 - 옹벽 붕괴위험, 배수로 침하 - 기타 취약지역 안전사고 예상
4월	공사장 안전점검	○ 여과지동 도장 및 환경정비공사장	○ 공사장 안전사고 예방 - 작업전 안전교육 실시 여부 - 고소작업시 안전사고 예방 - 습기로 인한 미끄럼 발생 여부
5월	풍수해 대비 안전점검	○ 시설물 취약지역 ○ 각종 공사장	○ 정수장 풍수해 취약시설 사전점검 ○ 수방장비 확보 상태 ○ 각종 공사장 안전관리 상태
6월	전기시설 안전점검 및 정전대비 비상훈련 공사장 안전점검	○ 수배전반실 ○ 정수시설 전기실 ○ 정수지 밸브교체 공사장	○ 전기시설물 안전사고 예방 - 수배전설비 부식, 발열 상태 - 비상발전기 가동상태 - 한잔정전 대비 비상훈련 실시 ○ 공사장 안전사고 예방 - 작업전 안전교육 실시 여부 - 지하 밀폐공간 산소측정 여부
7월	공사장 안전점검	○ 농축조외 1개소 정비공사장 ○ 여과지동 도장 및 환경정비공사장 ○ 침전지 조류억제용 염소투입시설 제조구매 설치 현장	○ 공사장 안전사고 예방 - 작업전 안전교육 실시 여부 - 고수작업 안전난간 설치 여부 - 습기로 인한 미끄럼 발생 방지 - 지하 밀폐공간 산소측정 여부 - 작업공간 충분히 확보여부 등 - 폭염으로 인한 예방대책 등
8월	정수장 시설물	○ 정수장 시설물 ○ 조류발생 관련 수질관리 점검	○ 취약시설 안전점검 - 정수장 약품시설물, 중계펌프 등 - 배수펌프 점검 - 관내 환경상태 등 ○ 수질관리 - 약품투입펌프 - 약품저장시설 등
9월	추석대비 시설물 안전점검	○ 각종 시설물 및 공사장	○ 취약시설 안전점검 - ․급경사지. 옹벽, 축대 등 붕괴 예상 점검 - 배수펌프, 수해 취약시설 점검 - 관내 환경상태 등
10월	공사장 안전점검	○ 정수지 방수방식공사장	○ 공사장 안전사고 예방 - 작업전 안전교육 실시 여부 - 지하 밀폐공간 산소측정 여부 - 고수작업 안전난간 설치 여부 - 중량물 이동시 안전수칙 여부
11월	동절기 월동대책 안전점검	○ 유량계실, 샘플링 펌프 ○ 기타 배관 설비	○ 시설물 동파방지 보온상태 및 예방점검 활동
12월	동절기 월동대책 안전점검	○ 정수장 시설물, 기전시설물	○ 시설물 동파방지 보온상태 및 예방점검 활동

Ⅲ		공사장 현장점검 활동 결과

1. 점검개요

□ 점검대상 : 공사장 안전점검(정수지 방수방식 공사장)

□ 점검일시 : 2015. 10. 28.(수)

□ 활동구분 : 정수지(5지) 방수방식 관련 구조물 점검

□ 중점점검사항

○ 정수장 시설물 안전점검

○ 정수지(5지) 내부 구조물 상태 확인 점검

○ 정수지(5지) 출입구 상태 확인 점검

○ 배출수처리장 농축조 옆 방류구 유입수 상태 확인 점검

○ 배출수처리장 농축조 옆 퇴수구 회수펌프 가동상태 점검

○ 배출수처리장 농축조 옆 방류수 잔류염소 측정 확인 점검

□ 점 검 자 : 총 8명

소장, 정수시설과장, 시설분야 이해승외 1명, 기전시설 분야 이정원외 1명, 수질분야 변승헌외 1명

2. 현장점검 활동사진

정수지(5지) 내부 구조물 상태 확인	정수지(5지) 내부 구조물 상태 확인
농축조 옆 방류구 누수량 점검	농축조 옆 방류구 잔류염소 측정 점검

3. 주요지적사항

○ 농축조 옆 방류구 맨홀뚜껑 안전사고 없도록 관리 철저

4. 소장님 당부사항

○ 정수장 시설물 유지관리철저

○ 공사장 작업전 안전교육 실시 철저

○ 정수지 방수방식공사 지하 밀폐공간 조명시설 설치

○ 정수지 방수방식공사 정수지 내부 산소측정 및 환기설비 설치

○ 정수지 방수방식공사 고소작업시 안전난간 설치 철저

○ 중량물 이동시 안전수칙 철저

○ 정수시설 일상점검 강화 및 안전사고 사전에 예방

Ⅳ		향후 대책 및 조치의견

□ 정수지 방수방식 공사시 안전사고 예방 사전조치 및 안전관리 확행

□ 현장 유지관리실 정수시설물 일상점검 철저 이행

Ⅴ		행정사항

□ 매월 현장점검 활동의 날 행사 지속 추진

□ 각종 지적사항 조속 조치

□ 소장님 당부사항 철저 이행. 끝.