문서번호	시설보수과-6153
결재일자	2015.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
조장호		10/29 박용선
협조
	주무관		김종범

영동3교 정비계획 보고

동부도로사업소

(시설보수과)

영동3교 정비계획 보고

영동3교 양방향 4차로에 대한 교면포장 정비 공사중 아래와

같은 사항이 발생하여 이에 대한 조치계획을 보고 드림.

□ 교 량 현 황

○ 위    치 : 서울시 강남구 도곡동 465번지(언주로)

○ 준공년도 : 1986년 12월

○ 교량등급 : DB-24

○ 교량규모 : 폭 40m, 연장 160m (편도4차로)

□ 시설물 상태

○ 교면포장 불량

영동3교 양방향 4차로 교면포장 공사 시행중 도곡동 방향에 대한 4차로 정비를

위해 평삭작업을 실시한바 콘크리트 열화가 발생하여 상판보수를 시행 하였으며

인접한 차로(1.2.3차로) 및 개포동 방향은 여러곳에 소파보수(응급복구)를 시행

하였으나 강우후 재보수를 반복하고 있어 항구복구 차원의 상판보수 및 전면

포장방수가 필요한 상태임

교량전경(포장상태)		포장 소파 근경

□ 조치계획

○ 정비방법

항구복구 차원의 양방향 전차로(1~4차로) 교면방수 및 포장이 필요하나 공사비(3.5억원)

확보에 어려움이 있어 당초 일상유지 보수업체에 작업지시한 양방향 4차로 교면포장중

개포동 방향 4차로는 긴급복구가 필요한 부분에 대한 소파보수를 시행토록 하고  2016년도에

교량전체에 대한 전면포장 및 방수를 실시코자함.

○ 공사개요

연번	위치	당초	변경	비고
1	개포동 방향 (4차로)	교면 방수포장(5a)	상판보수 및 포장(0.6a)	2016년 전면포장 및 방수시행 (양방향 전차로)

○ 개략공사비

공 종	수량	단위	공사비(천원)	비고
교면포장	0.6	a	1,000
교면방수	60	㎡	3,000
상판보수	60	㎡	11,000
직접 공사비	1	식	15,000
재 경 비	1	식	9,000
도급비	1	식	24,000