문서번호	수락119안전센터-4671
결재일자	2015.10.29.
공개여부	대시민공개

담당자	1팀장	센터장	결재
조태훈	김민형	10/29 김승한

위험예지훈련 리포트

시트 번호	위험예지훈련 리포트			장 소	사무실
92
119안전센터명	1팀장		서 기	대 원
수락산119안전센터	소방위 김민형		소방장 조태훈	소방위 이영 등 5명

⑴ 현상파악 : 구조공작차에 구조보트를 연결하여 출동하고 있다. (어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) ⑵ 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서 (～해서 ～게 된다)
1	○	트레일러 연결 부위가 풀어져 교통사고가 발생한다.
2	○	운전 미숙으로 회전 중 트레일러가 옆 차량과 추돌한다.
3		운전 미숙으로 후진 시 뒤에 있는 물건 및 사람과 충동한다.
4		트레일러와 구조보트가 연결매듭이 풀려 분리되는 사고 발생
5	○	구조공작차 급 브레이크로 인한 트레일러 출동 사고 발생
6		구조보트위 부속 장비들이 흔들거리에 의해 떨어져서 분실 우려 발생

⑶ 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			⑷ 목표설정(소대의 목표를 정한다)
◎ 표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	트레일러 연결 부위가 풀어져 교통사고가 발생한다.	트레일러와 구조보트 연결 로프 등이 단단히 고정되었는지 출발시 확인	※	연결 확인
		트레이러 연결부위 이중 안전장치 설치
2	운전 미숙으로 회전 중 트레일러가 옆 차량과 추돌한다.	안전 속도를 준수하면서 위험에 대비한 운전 실시	※	속도 준수
		항상 안전확인자가 안전을 확보 및 확인한다.
		회전 반경 등을 감안한 운전을 한다.
5	구조공작차 급 브레이크로 인한 트레일러 출동 사고 발생	운행 속도를 기준속도 보다 저속으로 운행한다.		사전 방지
		급 브레이크 사전 방지를 위한 안전 운전 실시	※
		부속 장비가 떨어질수 있으므로 단단히 고정하여 이동

⃞ 훈련사진