문서번호	조경지원과-6619
결재일자	2015.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		조경지원과장
정병연		10/29 김제중
협 조
	주무관		김흥창
	주무관		엄정화
	청원경찰		조성현

시민의 숲공원 공원녹지분야 제설대책 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부공원녹지사업소

(조경지원과)

시민의 숲공원 공원녹지분야 제설대책 추진계획

겨울철 강설시 신속한 초동 제설작업 시행으로 공원 및 녹지대 등을 이용하는 시민고객의 안전을 확보하고 불편이 최소화되도록 제설대책에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ

추진개요

추진기간 : 2015.11.15. ~ 2016.3.15.(4개월간)

추진대상

시민의 숲공원 : 녹지대 및 산책로 등 178,635㎡

추진방향

제설대책 사전 대비로 한발 앞선 대응체계 확립

신속한 상황전파 및 비상근무 체계 구축

폭설대비 제설장비 확보 등 작업체계 구축

연못분수, 바닥분수 등 공원시설물 동절기 관리

추위에 약한 식물 보호관리 등

Ⅱ

중점 추진사항

초동 제설대책 확립

제설대책본부의 단계별 근무계획에 따라 직원과 근로자 대기 신속 제설

강설시 답압되기 전에 주 진입로 및 통행로 등 우선하여 제설

- 직원 및 기간제근로자 등 제설 인력을 조기에 투입하여 초동제설

폭설시 소나무 등 상록수 및 녹지대에 쌓인 눈 제거 (경관식재목 등)           -수목에 쌓인 눈이 녹으면서 습기를 함유하여 무거워지기 전에 제거

수목 및 초화류 관리

강풍 ․ 폭설 등으로 넘어지거나 가지가 부러질 우려 수목 확인 및 제거

강설 시 쌓인 눈의 무게로 가지가 부러지지 않도록 전지작업 실시

시민통행에 지장을 주는 공원 수목 ․ 가로수의 늘어진 가지, 동공으로           절단 미 쓰러질 위험이 있는 수목 사전 정비

식물 월동관리

- 초화류 식재지 : 이엉덮기 (표토보호 및 흙먼지 날림 방지)

- 장미, 배롱나무 등 저온에 약한 수목 : 볏짚싸기 등

- 도로변 녹지대 및 띠녹지 등에 부직포, 볏짚 바람막이(차단막) 설치

- 소나무 가로수분에 비닐 및 부직포 덮기 시행하여 염화칼슘 피해 방지

시설물 관리

폭설 시 온실 및 비닐하우스, 화장실 등 공원 내 건축물의 피해가 우려 되는         시설물은 지지대 보강등 사전 안전조치 시행

기타 공원 내 경사지, 임야 내 오르막길 초입에는 제설용 모래함 설치

제설인력 및 자재 확보

제설용 넉가래, 빗자루, 삽, 마대 등 제설자재 사전 확보

-수목 및 초화류의 피해 최소화를 위해 가급적 제설제 사용 자제

Ⅲ

공원 월동대책 근무조 현황

구분		1조	2조	3조	4조
근무자	조장	김흥창	정병연	권용덕	조성현
	조원	성창원,정명숙	신명준,조정원	김순덕,김광심	김양섭,성창원

월동대비 사전점검

Ⅳ

월동대비 공원시설물 점검 실시

기  간 : 2015. 11. 2 ~ 11. 13(2주간)

점검대상 : 시민의 숲공원 시설물

점검방법 : 자체점검반을 편성하여 점검

- 점검반 현황 : 행정6급 김흥창, 공업6급 정병연, 농림7급 권용덕

점검내용

- 월동대비 공원시설 파손 여부

- 분수대, 계류 등 수경시설 동파 예방대책

- 보일러, 온풍기, 전기히터 등 난방기기 안전관리 등

- 겨울철 추위에 취약한 공원시설 관리상태 및 식물 보호대책

Ⅴ

공원시설물 세부 점검사항

화장실, 수도시설, 공원등 시설물 동파 예방

- 화장실내 보일러, 온풍기, 전기히터 등 난방기기 정상작동 확인

- 수도관 노출배관 보오조치, 난방용 유류 사전구매 확보

- 음수대, 연못분수, 바닥분수 등 물빼기 및 노즐관리

- 노출배관, 수도꼭지, 물탱크, 밸브에 대한 보온 등 동파예방

- 공원등 부점등 및 선로 ․ 분점함 점검, 글러브 내부 이물질 제거관련부서와       - 유기적인 협조로 관로 및 선로 점검하여 안전조치

제설체계 구축

- 공원 진입로, 산책로, 관리사무소 주변, 캠핑장, 운동장 등 제설을 위해         신속한 초동 제설체계 구축

- 산책로, 경사로 등 빙판발생 예상지역에는 모래함 사전 설치

- 사전에 제설작업시 눈을 쌓을 장소를 정하여 녹지대 눈 적치에 따른 염화칼슘         피해 최소화

배수로관리 -

- 유입토사 및 낙엽 등으로 퇴적된 배수로 정비

식물의 월동관리

- 짚  싸  기 : 장미, 배롱나무 등 저온에 약한 수목 보호

- 짚  덮  기 : 숙근초 및 꽃묘(1년초) 식재지 보호(흙먼지 날림 방지)

- 구근류 월동 : 칸나, 다알리아 등 구근 굴취 후 저장

산불방지대책

- 산불예방활동 및 대응태세 확립

- 산불 진화장비 확보 및 가동여부 점검

공원내 사건사고 예방

- 공원 순찰활동 강화 : 노숙자 보호 예방 및 금지행위 단속 실시

- CCTV 모니터링 강화 : 취약시간대 실시간 모니터링 실시 및 담당자 지정

Ⅵ

행정사항

❍ 공원녹지분야 제설대책 추진계획 수립 : 2015. 10. 30까지

❍ 공원녹지분야 제설대책 관련 점검 및 정비결과 보고 제출 : 2015. 11. 10까지

『겨울철 공원녹지분야』

제설대책 관련 점검 및 정비결과 보고

<기관명>

□ 점검대상

○ 시민의 숲공원

-  자치구(직영)관리 시공원 ○○개소(남산, 훈련원,.....)

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2015. 11.○ ~11.○

○ 점검반 편성 : ○명(공원팀장, 시공원 담당, 시공원 현장소장 등)

○ 점검내용

- 노후 건축물 석축, 옹벽, 축대 등 안전점검

- 주요 공사장 안전점검(안전관리계획, 배수시설, 가시설, 크레인 등)

- 공원내 산사태 우려지역, 급경사지 등 안전점검

- 공원내 월동 관련 시설물 사전점검 및 정비

- 공원내 수목, 초화류 월동을 위한 관리상태

- 화장실, 소화전, 수도, 가스시설 등 유지관리 상태 점검 및 보수정비 등

□ 점검결과

○ 적출건수 : ○○건 / 조치건수 : ○○건 / 조치예정 : ○○건

○ 적출내용 및 응급조치

-

-

□ 향후 추진계획  ○

붙 임 : 1. 점검결과

2. 주요조치사진

[ 붙임 1] 점검결과

연번	공원명	시설물명	위치	점검결과	조치사항	점검자
						직급	성명
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

[ 붙임 2]

현  황  사  진

사진설명 :	사진설명 :

사진설명 :	사진설명 :