문서번호	공간정보과-1474
결재일자	2015.11.2.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		공간정보과장	시설안전부장
신정민		정윤홍	11/02 강신재
협조	주무관		장기덕
	주무관		김영혁

DB 편집절차 표준화를 위한

상수도 GIS 실무자 회의결과

2015. 10.

상수도사업본부

【공간정보과】

DB 편집절차 표준화를 위한

상수도 GIS 실무자 회의결과

상수도 GIS DB 편집절차 표준화를 위해 개최한 실무자 회의결과를 보고드림.

개    요

❍ 관련방침

- DB편집절차 표준화를 위한 상수도 GIS 실무자 회의 개최계획

공간정보과-1301호(2015.10.22.)

❍ 일    시

- 2015. 10. 27.(화) 10:00 ~ 11:30

❍ 장    소

- 본부 4층 회의실

❍ 참 석 자 : 18명

- 본  부(3) : 공간정보과장, 정확도 개선사업 담당

- 사업소(7) : GIS 담당 또는 편집원 [붙임.1]참석자명단 참조

- 수행사(8) : 공무담당 및 GIS 편집자

❍ 회의진행

- 10:00 ~ 10:10 : 공간정보과장 인사말씀

- 10:10 ~ 11:30 : 주요안건 및 기타사항 논의

❍ 주요내용

- 상수도 GIS DB 편집작업 표준화 사항

- 공공측량성과심사결과 DB편집 부문 보완사항

- 기타사항

세부내용 및 결과

❍ 표준화 사항(확정)

- 기본방향

· 시스템 과부하의 원인이 되는 노드(node)※ 최소화

· DB 무결성 유지 : 연결되는 상수도관 사이의 속성간 인과관계 준수

※ 노드(node)란?

수치지형도의 선(line)의 경우, 인접 선과 연결되기 위해 선과 양끝점으로

구성되어 있는데 이 양끝점을 노드(node)라고 함.

***********

**********************************************

***

사례		****	********************
		********
		*****		****

*********************************************

***

사례		****	**********************
		***		*******

***************************

***

사례		처리내용	육안으로 확인된 경우 불필요한 노드 삭제
		기존		표준화(안)

************************

***

처리내용	주 상수도관과 부 상수도관으로 구분하여 처리

***********************

***

처리내용	퇴수·공기밸브 작동방법은 ‘자동’→‘수동’으로 일괄 수정

***********************

***

처리내용	다용도밸브는 ‘신진정공’, 체크밸브내장은 ‘삼진’으로 일괄 수정

*******************

***

처리내용	시설물 유지관리에 필요한 속성만 작성, 나머지는 리스트로 관리

향후계획

❍ 최종 작업지침서 갱신 및 배포(11월 초 예정)

❍ 지속적인 작업지침서 표준화 및 갱신

붙임 : 참석자 명단 1부. 끝.