문서번호	현장민원과-26219
결재일자	2015.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		현장민원과장	동부수도사업소장
김우섭		이부우	11/03 홍현구
협 조
	행정지원과장			이만기
	요금과장			백대현
	급수운영과장			최명익
	시설관리과장			오기석

‘15년 수도계량기 동파예방 교육계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11. 02.

동부수도사업소

(현장민원과)

‘15년 수도계량기 동파예방 교육계획

2015년 겨울철 수도계량기 동파예방을 위한 관내 아파트관리소장 및 현장근무자 등에 대한 교육을 실시하여 동절기 안정적인 아리수 공급에 최선을 다하고자 함.

□ 추진목적

❍ 겨울철 수도계량기 동파 발생 최소화

❍ 동파예방 보온방법 및 동결시 조치요령 안내

❍ 동파예방 유인물 홍보로 시민고객의 급수불편 사전예방

□ 교육개요

❍ 일   시 : 2015. 11. 11(목) 14:00~16:00

❍ 장   소 : 동부수도사업소 4층 강당

❍ 참석대상 : 총 174명

- 아파트관리소장(87명), 검침직원(49명), 계량기교체원(10명),

연간단가 및 협력업체 현장대리인(10명), 수질검사원(18명),

❍ 교육내용

- 배부한 보온덮개는 2015.11.20(목)까지 부착완료 안내

- 기온 급강하시 구내방송 또는 방문을 통한 동파예방 안내 협조 요청

- 전단지 각 세대 배부 및 수도계량기함 보온재(헌옷 등) 보온 요령

- 포스터는 공동주택 출입구 게시판 또는 엘리베이터 내․외부에 부착

❍ 동파예방 안내문 및 보온덮개(비닐커버) 배부

- 보온덮개 및 전단지 : 87개 단지(32,380세대 배부)

- 포스터 : 2,000매(동파예방 보온방법 및 동결시 조치요령 안내)

교 육 자 료

Ⅰ. 지역여건 및 계량기 동파현황

□ 관할구역 및 급수인구

❍ 관할구역 : 4개구 62개동(성동17, 광진15, 중랑14, 동대문16)

❍ 급수현황 : 급수인구 1,447천명(620천세대)

❍ 급 수 전 : 270천 수전(성동45, 광진79, 중랑83, 동대문63)

□ 동파 발생현황

❍ 연 도 별	(단위 : 건)

연 도	계	계량기 동파	급수관 동결	최저기온	-10℃이하
2014년	305	305	0	-10℃	8일
2013년	85	83	2	-10℃	1일
2012년	62	62	2	-9.8℃	3일
2011년	1,840	1,786	54	-16℃	25일
2010년	925	925	0	-17.1℃	13일

❍ 위 치 별	(단위 : 건)

구 분	계	복도	마당	계단	점포(상가)	공사장
동파건수	305	111	7	6	45	136
비율(%)	100(%)	36.4	2.2	2	14.8	44.6

❍ 원 인 별	(단위 : 건)

구 분	계	보온미비	빈집	보호통미비	심도부족	소출수	노출	기타
동파건수	305	125	152				26	2
비율(%)	100(%)	41	49.8				8.6	0.6

❍ 주택 유형별	(단위 : 건)

합 계	공동주택			단독 주택	상가	공사장
	복도식아파트	계단식아파트	연립ㆍ다세대
305	82	0	31	5	45	142
100%	26.9	-	10	1.7	14.8	46.6

□ ’14년 계량기 동파 원인

❍ 때이른 한파와 –7°C이상 기온이 5일이상 지속 및 강풍 동반으로 동파 발생한 날이 많아 동파발생 건수가 전년도(83건)에 비해  대폭 증가

❍ 주택 유형별로는 수전수 대비 공사장, 소규모 상가, 단독주택 순으로 동파발생 건수가 높았음

❍ 발생 원인별로는 외기에 노출된 신축중인 소규모 공사장에서 동파 비율이 가장 높고, 영업부진에 따른 휴업, 야간·휴일에 영업을 하지 않는 상가나 보온조치가 미흡한 노후 단독주택 및 공가 등에서 동파 발생이 많았음

※ ’15/ ‘16년 겨울철 기상전망

○ 기온이 평년(6℃)과 비슷하고 대륙 고기압과 이동성 고기압의 영향을 자주 받고 기온의 변동폭이 클 것으로 예상되며,

○ 강수량은 평년과 비슷하고 맑고 건조한 날이 많겠으나 저기압과 지형적인 영향으로 많은 강설이 있을 것으로 예상됨.

Ⅱ. 아파트 관리사무소 협조사항

단지내 각종 상수도시설물에 대한 기습한파 대비 사전점검을 실시하여 동파․동결 방지는 물론, 계량기 보온용 덮개부착 및 관리, 기온 급강하시 동파 예방 안내방송 실시로 동절기중 아파트 주민 급수불편이 없도록 적극 협조요망

□ 각종 상수도시설물 사전점검 및 조치

❍  각 동별 공동구 개폐여부 확인

- 공동구가 열려 있으면 외부의 찬공기가 유입되어 동파발생

❍  상수도시설물 결빙․동파예방 조치(노출배관 등)

❍  수도계량기 보호함 보온상태 점검 및 조치

- 계량기 보호함 및 뚜껑 이상 유무 확인하고 계량기함 내․외부 틈새 밀봉

- 계량기 보호함 내부를 헌옷 등 보온재로 채우고, 비닐커바 등으로 밀폐

☞ 일반주택, 복도식 아파트는 보온미비 및 공가로 장기간 사용 하지 않을 때 많이 발생하는 바, 혹한 시 수돗물을 조금씩 흐르게 하여 동파를 예방할 수 있도록 안내

※ 월동주택기간 공동주택 검침중지

중지대상 : 보온덮개 보급 아파트 87개 단지 32,380 세대

추진기간 : 2015. 11. 23 ~ 2016. 2. 10

□ 보온카바 부착

❍  대    상 : 동파취약 복도식 아파트(87개 단지 32,380세대)

❍  부착시기 : 2015. 11. 25. 까지(날씨가 추워지면 부착력 저하)

❍  부착방법 : 아파트관리사무소 주관 하에 자체적으로 부착

- 보온상태 점검 후 비닐카바로 밀봉조치

❍ 효  과 : 찬공기 유입차단으로 동파예방

- 계량기함 뚜껑 위에 신문지 등을 덮고 비닐커바를 부착하면 보온효과 증가

※ 각 세대에 개별 지급하여 부착토록 할 경우 부착하는 방법을 모르거나, 무관심으로 부착하지 않는 사례가 발생하니 관리사무소에서 직접 부착 요망

□ 동파예방 포스터 부착 및 전단지 배부

❍ 포 스 터 : 주민들이 잘 볼 수 있는 공동주택 출입구 게시판 또는 승강기 앞 벽면 및 승강기 안에 부착

❍ 전단지 배부 : 각 세대별 1개 전단지 배부

보온커바 및 포스터 부착현황 사진

<보온용 비닐커버 부착 장면>

<동파예방 포스터 부착 장면>

□  동파예방 및 동파신고사항

❍  구내방송 또는 방문을 통한 동파예방 홍보

- 기온 급강하시 동파예방 요령 홍보(구내방송 등)

- 기온이 -7℃ 이하로 내려가면 욕조의 수도꼭지를 조금 열어 수돗물을 받아서 사용토록 구내방송 또는 직접 방문설명

※ 방송문안 별첨

❍  동파신고 하기 전 계량기 유리파손 여부 확인

- 동결된 경우 미지근한 물부터 점차 따듯한물을 사용하여 녹임

※ 50℃ 이상 뜨거운 물로 녹이게 되면 열 손상으로 계량기가 망가지니 적정한 온도의 물을 사용

❍  동파신고 후 집을 비우지 않도록 홍보

- 교체직원이 방문하여 조치할 수 있도록 집에서 대기 필요

❍ 교체 후 보온 및 수도꼭지를 열어 동파방지

- 계량기 교체 후에는 보온재나, 덮개 등을 활용하여 충분히 보온조치하여 재 동파가 없도록 조치

※ 관리사무실에서 자체관리(‘98년 이후 신축 및 관리전환)하고 있는 수도계량기는 관리사무실로 동파 신고하여야 함.

Ⅲ. 수도계량기 교체, 검침원 협조사항

고지서 송달 및 검침 업무시 동파예방 홍보 안내문 배부 및 보온요령 설명, 동파시 대처요령 등에 대해 안내를 철저히 해 동파가 최소화 될 수 있도록 적극협조

□  수도계량기 동파예방 안내문 송달

❍ 배포 수량 : 20,000매

❍ 송달시기

- 홀수월분 : 고지서 송달기간 ‘15.11.21까지 송달(10,000매)

- 짝수월분 : 계량기 검침기간 ‘15.12.07까지 송달(10,000매)

❍ 송달방법

- 동파취약 일반주택, 상가에 안내문을 우선 배포하고, 남은 수량은 일반 아파트에 배포

❍ 주의사항

- 동일지역 장소에 무더기 투입금지

- 안내문을 배포하지 않고 비치하는 행위 지양

□ 공동주택 검침중지 추진

❍ 공동주택 검침중지

- 기   간 : 2015 11. 23 ~ 2016 02. 10

- 대   상 : 보온덮개 부착된 복도식 아파트

❍ 공동주택 검침방법

- 검침중지 공동주택은 지정 검침일에 보온상태 및 홍보포스터 부착여부를 확인하고, 보온미비 세대는 보온토록 조치(관리사무소 협조)

- 월동기간 검침시 전기열선이 설치된 수용가에 대해서 전원 및 고장여부 점검안내

- 월동기 이후에 검침시 전기열선이 설치된 세대는 전원을 차단토록 하여  계량기 열손상 및 전력낭비 예방

□ 기타 동파예방 시민홍보 사항

❍ 계량기 보호함에 헌옷 등을 넣은 후 비닐 등으로 밀폐시켜 보온조치토록 홍보

❍ 혹한기에는 수돗물을 조금 틀어놓아 수도관 동결 예방

❍ 계량기가 동파되면 급수불편이 발생함을 알려 경각심을 갖도록 홍보

	동파 수도계량기 교체요령
① 동파여부 확인 후 인입관측 밸브를 잠근다. ② 수도계량기를 중심으로 양쪽 유니온너트를 교체용 공구(파이프렌치) 등을 이용하여 서서히 해체한다. ③ 설치할 계량기가 역설치되지 않도록 주의한다 ※ 계량기에 표시된 화살표(→)가 인입관 밸브 쪽에서 반대 방향으로 설치 ④ 설치할 계량기 양쪽에 고무패킹을 넣고 잘 조합하여 유니온너트를 적당히 조인다.(너무 세게 조이면 수도관 파손 우려) ⑤ 인입관 밸브를 서서히 열어 누수여부 및 제대로 설치되었는지 확인한다 ⑥ 교체가 완료되면 철거 및 설치기물번호, 교체자 등을 교체전표에 정확히 기록하고 사용가 또는 관리실 근무자의 날인을 받는다. ⑦ 작업이 완료되면 남은 계량기 및 철거계량기, 교체용공구, 정리한 교체 전표 등을 지정장소에 반납

<참고자료1>

- 동파예방 및 동결시 조치방법 -

수도계량기 동파예방 방법(공동주택)

① 수도관 통과로 생긴 틈새를 밀폐

② 수도계량기함(통) 내부를 보온재(헌옷가지 등)로 채움

③ 지급하는 비닐커바를 덮고 테이프로 밀봉

☞ 과거에 계량기가 동파된 적이 있거나 동파가 우려되면, 혹한기나, 장기간 출타 시

수도꼭지를 조금 열어 놓아 수돗물을 소량씩 흐르게 하여 동결 예방

< 계량기보호함 보온요령 >

					② 외부 테두리 틈새를 밀폐
					① 보호함 내부를 보온재로 채움
							수도계량기
							⇒

③ 외부에 비닐카바 또는 종이박스나 신문지로 덮고  테이프로 밀봉

수도계량기 및 수도관이 얼었을 때

① 따뜻한 물수건을 이용하거나, 미지근한 물부터 점차 따뜻한 물로 녹여야 하며, 50℃이상 뜨거운 물로 녹이게 되면 열손상(고장)으로 교체하게 됩니다.

② 계량기가 얼어서 유리가 깨지면 수도사업소에 신고하셔야 합니다.

◎ 동파신고 : 국번없이 120(다산콜센터)

동부수도사업소(02-3146-2600)

< 참고자료2 >

- 안내 방송 문안 -

아파트 관리사무소에서 알려 드리겠습니다.

기온이 급강하 하고 있습니다.

수도계량기 보호통의 내부로 찬 공기가 들어가지 않게 헌옷 등으로 채우고, 보온카바를 부착하여 계량기가 동파되지 않도록 미리 예방하시기 바랍니다.

장기간 집을 비우실 때는 가정 내 수도꼭지를 조금 틀어 물을 흐르게 하면 동파를 예방하는데 도움이 됩니다.

수도관련 문의는 국번없이 120번 서울시다산콜센터입니다.

이상 관리사무소에서 알려 드렸습니다.

(반복방송)

감사합니다.

끝.