문서번호	역사문화재과-8354
결재일자	2015.11.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	문화재정책팀장	역사문화재과장
신철민	김규리	11/05 강희은

보신각터 시설물 유지관리(점검) 결과보고

2015. 11

역사문화재과

(문화재정책팀)

보신각터 시설물 유지관리(점검) 결과보고

보신각을 방문하는 관람객 및 시민에게 안전하고 쾌적한 관람환경을 제공

하고 문화재를 효율적으로 보존 및 관리하기 위하여 시설물에 대한 점검을

실시하고 그 결과를 보고함.

시설물 현황

❍ 위 치 : 종로구 종로54(관철동, 보신각) 서울시기념물 10호

❍ 면 적 : 2,881.7㎡

❍ 시설물 내역

- 보신각 : 476.04㎡ / 주변 녹지 : 2,246㎡ / 관리사무소 : 72㎡

- 전기시설(53등) : 가로등 7개, 지주등 4개, 조명등 42개

- 소화시설(16대) : 보신각(3.5㎏×2개×6개소), 사무동(3.5㎏×1개×4개소)

- 방범시설(20개) : 감시카메라 7개, 침입감지센서 13개

시설물 유지관리 및 점검

❍ 점검기간 : 2015. 10. 1 ~ 10. 31

❍ 점검내용

- 건축시설물 : 보신각 및 관리동 등 건축물에 대한 훼손 균열 등 이상여부 점검

- 전기시설물 : 보신각 전기시설물 정밀점검(전기안전공사.신영호)

- 방범시설물 점검(매일 8회 직원 및 문화재관리인 점검)

· 감시카메라(CCTV) : 7대(이동식카메라 5대, 고정카메라 2대)

· 적외선감지센서 : 13개소(1차센서: 녹지대 9개, 2차센서: 전각주위 4개)

- 소화기 점검 : 소화기 충전상태 및 유지상태 점검(3.5㎏×16개)

시설물 점검 결과

❍ 보신각 및 관리동 건물 육안점검 결과

- 크렉발생 및 지반침하 유무 등 이상 없음

❍ 보신각 2층 마루바닥 점검 결과 : 이상 없음

❍ 보신각 소화기 및 방재시스템 점검 결과

- 방재시스템 일부 오작동으로 관련업체 A/S실시 (앤다스(주) 신경주차장)

- 적외선 감지기 외부충격에 따른 핀트오류 현장자체 수리

❍ 전기시설, 통신시설 점검결과

- 업무용 인터넷망 선로 정리 : 현장민원에 따른 관리동으로 유입된 인터넷망

선로 정리 실시(케이티. 티브로드)

- 전기 누전차단기 작동유무 점검 : 이상 없음(한국전기안전공사)

❍ 노후지주등 철거 완료

- 보신각터 내 노후지주등 4개 철거 완료함

- 노후지주등 철거에 따른 순찰체크 지점 변경 설치 (지주등 → 펜스 기둥)

향후계획

❍ 보신각 안내판 교체공사 예정

❍ 보신각 방범장비 프로그램 업그레이드 예정

❍ 보신각 리스킹오일작업 매월 1회 실시

❍ 보신각 비치된 소화기 충전상태 점검

❍ 보신각 적외선 감지기 및 감시카메라(CCTV) 작동상태 점검 실시

붙 임 : 시설물 점검현황 사진 1부.  끝.

현 황 사 진

노후 지주등에서 순찰체크인식칩 분리	순찰체크인식칩 펜스 돌기둥에 이전 설치
크레인을 이용한 노후지주등 철거	철거된 노후지주등 운송을 위한 전단작업
보신각 뒤 직원출입구 외부조명 고장에 따른 조명등 교체작업	기존조명등 철거 후 LED조명등 설치완료

적외선 감지기 핀트 수정 현장조치	보신각2층 출입문 경첩보수
소화기 용기 및 충약상태 점검	전기분전함 내 누전차단기 작동여부 점검