문서번호	시설보수과-174
결재일자	2014.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
김광호		김찬구	01/13 민승기
협조
	주무관		정규용

금천교내진성능개선공사

수입자재(댐퍼)성능시험입회계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

20014. 01. 13

남부도로사업소

시설보수과

수입자재(댐퍼)성능시험 입회계획

(금천교내진성능개선공사)

금천교내진성능개선공사 신교구간에 소요되는 자재가 SRIM점성댐퍼로 수입물품선정위원회에서 선정됨에 따라 반입전에 점성댐퍼 성능을 전량(17개) 시험하고자 완제품공장 시험실에 입회하여 자재검사 및 성능시험에 만전을 기하고자 함.

● 관련근거

- 남부 시설보수과-5141(2013.12.24.)수입물품선정위원회 결과

※ 자재성능시험은 현장에 반입전 공장 시험실에서 전량시험

- 시설공단 공사감독1처-203(2014.1.8.)품질시험 입회대상자 선정요청

Ⅰ				공사추진현황

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 금천교내진성능개선공사

○ 공사기간 : '13. 5. 2 ~ '14. 2.28

○ 공 사 비 : 1,659,104,590원

◁ 도급비 1,483,708천원, 관급비 175,395천원

○ 공사개요 : 교좌장치교체 220개소

◁ 구교 : 탄성받침 110개교체완료,

◁ 신교 : SRIM댐퍼설치 : 17개소(추진중)

○ 도 급 자 : 만국건설(주) 대표 김효순

Ⅱ				수입물품 선정심사위원회개최결과

□ 자재선정 결과

- 자재선정결과 조건명시(위원공통사항)

① 제품의 성능에 대한 개런티 및 조건에 대하여 명시가 필요함

② 제품시험은 완제품 공장에서 직원입회 실시하고, 누유 등에 따         른 하자발생시 교체기간을 명시

- 의결(제품선정)사항

․ ① SRIM 댐퍼

Ⅲ				자재성능시험 입회계획

□ 자재성능시험 세부계획

○ 자재명 : SRIM 댐퍼

- 원산지 및 공장 : 중국 상해시 한단로99 상해재료연구소

- 자재수입회사 : 아이컨(주) 대표 이병진

주  소 : 경기 안양 동안구 시민대로 401, 1305호

- 입회시험 일정 : 2014. 2월 중순경(약3일소요)

○ 시험입회 참여인원 현황(총4명)

- 공사감독 : 이동호(시설관리공단)

- 현장소장 : 권오복(만국건설 현장대리인)

- 발 주 처 : 김광호(공사 담당), 김찬구(공사 담당과장)

○ 성능시험 항목

검사항목	검사방법,조건	판정 (측정)항목	판정기준	시험 기준
정압시험	설계하중의 1.5배에 해당하는압력으로3분유지	유체누출 물리적결함확인	유체누출, 실의 손상없음
성능시험	하중속도 관계측정, 최대속도에서 최대감쇠력측정	최대속도, 최대감쇠력	설계값의+-15%이내	최대하중2000~4000kn 최대변이+-150~750㎜ 최대속도1600~1500㎜sec
에너지소산시험	최대속도로 설계지진변위까지 왕복10회시험하여 이력곡선면적(EDC)평균값측정	이력곡선면적(EDC)	설계값의 90%이상
내구성시험	전체스트로클을 1800회 왕복하여 내구성 시험	육안상 조사	유체누출, 실의손상없음
마찰저항실험	시험속도:0.01㎜/sec이상시험변위:허용이동량 반복싸이클:1회	발생저항력	설계값의10%이내

○ 시험목적

검사항목	시 험 목 적	비고
정압시험	점성댐퍼의 제작상 결함여부를 확인하기위한 시험
성능시험	지진시 점성댐퍼의 하중-속도 관계를 확인하기위한 시험
에너지소산	지진시 점성댐퍼의 감쇠능력을 확인하기 위한 시험
내구성시험	점성댐퍼의 장기 사용에 따른 누유 실(seal)손상유무를 파악 하기 위한시험으로 사용자가 점성댐퍼 사용에 대한 적합성을 사전에 확인하기 위한 시험
마찰저항시험	평상시 온도변화 건조수축 크리이프 및 tensioning에의한 이동량 수용시 점성댐퍼의 저항력을 확인하기위한 시험

Ⅳ				행정 사항

□ 시험검사 결과 보고서 작성

○ SRIM 댐퍼 5개항목 시험결과 보고서 제출

붙임 : 1. 수입물품 심의선정위원회 결과보고서. 1부.  끝.