문서번호	기전과-14112
결재일자	2015.11.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
박태진		11/09 박재경
협조
	주무관		김근수

2015년 4/4분기

보행자작동신호기 점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11

강서도로사업소

(기전과)

2015년도 4/4분기

교통안전시설 보행자작동신호기 점검 결과보고

우리사업소에서 유지관리하고 있는 교통안전시설 보행자작동신호기에 대한 2015년 4/4분기 점검을 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 점검대상

○ 교 차 로 : T-GIS 상 74개 교차로 (횡단보도 81면, 보작 버튼수 162개)

○ 대상지역 : 강서구, 양천구, 구로구, 영등포구(일부)

□ 점검개요

○ 관련근거

- 교통운영과-19391(2015.10.7.)호『2015년 보행자작동신호기 정기점검 실시 요청(4/4분기)』

- 기전과-12788(2015.10.13.)호『2015년 4/4분기 보행자작동신호기 야간점검 계획보고』

○ 점검기간 : 2015년 10월22일~11월5일(23:00~ 다음날09:00)

○ 점 검 자 : 사업소 담당자 및 도로교통 경정비 직원

□ 점검내용

○ 누름버튼 작동상태 및 LED점등 상태 점검

○ 상, 하단 안내표지 설치상태 점검

○ 버튼 파손여부 및 밴드 점검

○ I/O보드 및 APS보드 LED작동상태 점검

○ 당초 설치․운영 장소였으나, 여건 변화로 철거가 필요한 개소 등

□ 점검결과

○ 신호변경 동작상태는 총 74개교차로 모두 정상작동 하였으나, 누름버튼의 램프고장

(부점등 및 색 안바뀜)이 13개(교차로수 10개소) 확인되었으며, 램프가 없는 구형

버튼이 4개(교차로수 2개소) 확인되었음.

○ 상, 하단 안내표지 설치상태 및 음향신호기 연동동작 등은 모두 정상상태임.

○ 기타 특이사항 없음.

□ 조치계획

○ 램프고장 및 구형버튼 등 보수대상 누름버튼은 총 17개(교차로수 12개소)로 교통신호기

유지보수 연간단가업체에 지시하여 신속히 교체하여 교통안전시설물 유지관리에

만전을 기하고자 합니다.

※ 교체대상 누름버튼(총17개) 현황은 붙임자료 참조 (구로구 5개, 양천구 7개, 영등포구 5개)

□ 행정사항

○ 교통운영과에 보행자작동신호기 점검결과 보고.

붙임문서 : 1. 보행자작동신호기 점검결과 1부

2. 보행자작동신호기 점검현황 1부.

3. 보작버튼 보수(교체)대상 현황 및 위치도 1부.  끝.