문서번호	시설관리과-27843
결재일자	2015.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
오영진		고신석	11/11 우종근
협조

『대방7,8중블록』

공급량 분석 보고(10월)

2015. 11.

남부수도사업소

시설관리과

『대방7,8중블록』

공급량 분석보고

본부 “블록단위 유수율 증대계획”에 따른 담당구역내 대방 7,8중블록의 공급량 패턴을 분석, 유수율 저조원인에 대한 대책을 발굴․개선하여 유수율 향상관리에 만전을 기하고자 함

※ 관련근거 : 누수방지과-2469(’12.04.30.)

Ⅰ		총괄표

공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2015. 10월				2014. 10월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
계	719	23.2	-17	-2.3	736	23.7
대방7중블록	418	13.5	-29	-6.5	447	14.4
대방8중블록	301	9.7	12	4.2	289	9.3

분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
대방7	특이사항없음	공급량 일일분석	공급량이 전년도에 비해 감소하였음.	일일 결산 실시
대방8	특이사항없음	공급량 일일분석	공급량이 전년도에 비해 증가하였으나 비교적 양호하게 관리되고 있음.	일일 결산 실시

Ⅱ		대방7중블록

현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년	94,602	13,031	3	16	-	-
2015년	95,909	13,140	2	-	-	-
전년대비증감(%)	1.38%	0.83%

공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	447	410	418	-29	8.0	-6.5	2.0
1일 평균공급량	14.4	13.7	13.5	-0.9	-0.2	-6.3	-1.5

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

유수율 현황 (목표: 98.10)                               (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015년	101.23	134.68	43.60	151.99	47.46	170.10	46.15	163.26	48.24
2014년	99.19	142.34	44.82	155.29	42.65	159.82	40.46	156.52	40.77
증 ․감	2.04	-7.66	-1.22	-3.3	4.81	10.28	5.69	6.74	7.47

유수율 향상을 위한 주요분석

일평균 공급량 변화분석

- 2014년 10월의 일평균 공급량은 14.4천㎥/일이며, 2015년 10월의 일평균 공급량은  13.5㎥/일로 전년 동월대비 6.5천톤 감소하여 양호하게 관리되고 있음.

공급량 증감 원인 분석

- 10월 공급량(418천m3)이 전년도(447천m3)보다 감소(29천m3)하였으며 전체적으로 안정단계에 있음

문제점

- 블록관리 문제없음

추진실적 및 향후대책

추진실적

- 10월 중 누수탐지 결과 이상없음

- 신규계량기 설치 : 40mm 1전 외 10전 설치

향후계획

- 퇴수밸브 및 경계밸브 점검

- 블록 상시 순찰하여 조기 누수발견으로 복구조치

- 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리

Ⅲ		대방8중블록

현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년	47,088	18,510	-	-	-	-
2015년	46,479	18,448	2	1	-	-
전년대비증감(%)	-1.29%	-0.33%

공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	289	305	301	12	-4.0	4.2	-1.3
1일 평균공급량	9.3	10.2	9.7	0.4	-0.5	4.3	-4.9

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

유수율 현황 (목표: 94.84)                               (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015년	95.93	72.91	131.74	69.09	113.10	69.26	148.94	69.66	109.38
2014년	95.02	67.60	119.05	73.26	120.80	74.57	124.49	70.57	113.82
증 ․감	0.91	5.31	12.69	-4.17	-7.7	-5.31	24.45	-0.91	-4.44

유수율 향상을 위한 주요분석

일평균 공급량 변화분석

- 2014년 10월의 일평균 공급량은 9.3천㎥/일이며, 2015년 10월의 일평균 공급량은         9.7천㎥/일로 전년 동월대비 일일 4.2천톤 증가하였음.

공급량 증감 원인 분석

- 10월 공급량(301천m3)이 전년도(289천m3)보다 증가하였으나 전월(305천m3)에 비해 감소하였으므로 비교적 안정적으로 유지되고 있음

문제점

- 블록관리 문제없음.

추진실적 및 향후대책

추진실적

- 10월 중 대방 8중블록 누수복구 1건

- 10월중 누수탐지 결과 이상없음

- 신규계량기 설치 : 30mm 1전외 5전 설치

향후계획

- 퇴수밸브 및 경계밸브 점검, 재개발지역 점검

- 블록 상시 순찰하여 조기 누수발견으로 복구조치

- 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리   끝.