문서번호	교량안전과-4611
결재일자	2015.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		류봉현	11/11 이용심
협 조
	★특수교량팀장			이수근
	주무관			임동운

행주대교(상류교)

강구조시설물 안전점검 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11

안전총괄본부

(교량안전과)

행주대교(상류교) 강구조시설물 안전점검 결과

행주대교(상류교) 강구조시설물 안전점검 결과 및 발견된 결함사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고 함.

점검개요

행주대교(상류교) 시설물 현황

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	14.5	1,460	강서구 개화동~ 고양시 덕양동	교량안전과 (특수교량팀)	DB-24	PSC STB	'00.12.27	벽산건설외 1개사

점검구간 : 행주대교 상류교 P11~P12구간(STB 강박스, 격실 3칸)

점검일자 : ‘15.11.06(금)  ※집중점검과 병행하여 점검 실시

점 검 자 : 교량안전과 이우근, 임동운(시설물담당).

점검결과

주요 결함사항

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개 략)	보수금액 (개 략)
행주대교 (상류교 P11~P12)	강박스 외부 하부 볼트 부식	노후 등	보수도장 ※ 접근시설 필요	P11~P12구간 ※ P12측 조금 심함	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	강박스 외부 브라켓 초기 부식	노후 등		P11~P12구간
	조인트 받침 철판 부식 및 부분용접누락	시공불량 등	보수도장 및 용접	P11 및 P12신축이음하부
	조인트 힌지트러스 핀 탈락(1개) 및 부식	충격 및 누수	핀 체결 및 보수도장	P12신축이음하부
	받침 이동량측정용 지시 핀 탈락	-	눈금자 지시핀 시공	P12 1개소
	비둘기 배설물 오염	조류서식	청소 및 보수도장	P11~P12내부 및 P12 단부

조치계획

금번 점검결과 발견된 결함사항은 집중점검(과시행) 결과에 반영하여  일괄 정비계획 수립 후 정비 시행  (특수교량팀 시설물 담당 조치)

# 첨 부 : 안전점검 보고서 1부. 끝