문서번호	정수시설과-5324
결재일자	2015.11.13.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
이해승		김창현	11/13 차윤기
협 조
	정수운영과장			손호철
	주무관			강석규
	주무관			이정원

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

『광암정수장 정수지 내부 방수방식공사 』

공사현장 안전관리교육 시행계획

2015. 11.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

『광암정수장 정수지 내부 방수방식공사』

공사현장 안전관리교육 시행계획

광암정수지 내부 방수방식 공사 관련 정수지 내부 바탕처리를 위한 그라인딩 및 벽면 균열보수 작업시 비계설치등 안전위험 방지로 사전 시공사에 대한 안전관리 교육을 실시하여 원만한 시공이 이루질수 있도록 하여 안전사고 예방에

만전을 기하고자 함.

※ 국토교통부 건설안전과-5388호(2014.12.30.) 및 기술심사담당관-512호(2015.01.12.)

관련『건설공사 안전관리 업무매뉴얼 』통보

1		정수지 방수방식 공사 개요

공 사 명 : 광암정수지 내부 방수방식 공사

공사기간 : 2015. 10. 29 ~ 12. 30

공사내용 : #5정수지

○ 바닥타일 : 2,896.4㎡,  천장 및 벽체 폴리우레아 도막방식 : 5,570.2㎡

○ 단면복구 : 666.83㎡, 철근방청 11.83㎡

도급공사비 : *********

시공업체 :*******************

2		시공현장 실태

정수지 내부 시공현장

○ 정수지 내부 벽체 및 천장을 바탕처리와 도막 방수방식처리 공정

작업에 따라 정수지 내부에 강관 조립식 말 비계설치 필요

○ 정수지 벽체(H=4.6m) 비계발판 설치 등 작업공정에 따라 안전성이 요구됨

○ 정수지 내부 밀폐공간 작업시행으로 항상 통풍과 환기가 잘 될수 있도록 하고 조명설비 설치 등 공사시행전 사전조치가 필요함.

○ 정수센터는 견학등으로 시민들이 자주 방문하는 곳으로 작업시행시 발생된 폐기물은 시민의 안전을 위하여 발주자가 지정한 안전한 곳에 적재하여 폐기물은 별도 처리하고

○ 공사현장 정수지 출입구는 견학자들의 안전위험 없도록 공사장 주변 이중휀스 등을 설치하여 출입차단을 철저히 해야함.

3		안전교육 실시

실시개요

○ 목    적 : 시공분야별 안전점검과 적정한 유지관리를 통하여 원활한 시공이 이루어지도록 사전 재난재해를 예방하고자함.

○ 교육대상 : 시공사 현장감독 및 작업자

○ 교육내용 : 정수지 공사 현장 위주로 시설물 안전관리 교육

○ 안전점검 : 안전관리 리스트 점검표 대한 수시점검 결과를 시공사로

부터 주 1회 제출토록함

4		시공자의 안전관리업무

안전관리 관계자의 업무분담

○ 시공자는「건설기술 진흥법」제64조에 따라 다음 각 호의 건설 현장 안전관리 관계자의 안전관리업무가 제대로 이행되는지를 총괄

(1) 해당 건설공사의 시공 및 안전에 관한 업무를 총괄하여 관리하는 안전총괄책임자

(2) 건축설비 등 건설공사의 각 분야별 시공 및 안전관리를 지휘하는 분야별 안전관리책임자

(3) 건설공사 현장에서 직접 시공 및 안전관리를 담당하는 안전관리담당자

(4) 수급인과 하수급인으로 구성된 협의체의 구성원

○ 시공자는 건설공사 현장 안전관리 참여자의 직무를 효율적으로

총괄 감독하기 위해 안전총괄책임자, 분야별 안전관리책임자, 안전    관리담당자, 수급인 및 하수급인의 안전관리조직을 구성

<표 1> 건설공사 안전관리조직

							안전보건총괄책임자 (안전총괄책임자)
							현장소장
							연락처
안 전 관 리 자																	협 의 체
○ ○ ○																	(수급인 및 하수급인 사업주 전원)
관리감독자 (안전관리책임자)					관리감독자 (안전관리책임자)							관리감독자 (안전관리책임자)					관리감독자 (안전관리책임자)
(예)토목					○○							○○					○○
연락처					연락처							연락처					연락처
관리감독자 (안전관리담당자)					관리감독자 (안전관리담당자)							관리감독자 (안전관리담당자)					관리감독자 (안전관리담당자)
담당자					담당자							담당자					담당자
연락처					연락처							연락처					연락처
전 근 로 자

안전관리계획서의 작성 및 제출

○ 시공자는 안전관리계획을 작성하고 안전관리계획에 대한 검토의견을포함하여 착공하기 전에 발주자에게 제출

○ 시공자는 작업공종에 따라 공종별 안전관리계획서를 작성하여 해당공종 착수 전에 발주청의 승인을 받고 작업현장에 비치

○ 시공자는 안전교육의 내용을 기록 ․ 관리하여야 하고, 정기적으로 발주청에 안전교육 실적을 보고하여야 하며, 준공후 안전교육 결과를 서면으로 발주청에 제출

자체 안전점검표 작성 및 제출

○ 시공자는 작업공종에 따라 공종별 안전점검을 작업전 일1회 이상실시하고 주1회 해당 공종 자체 점검표를 점검 후 발주청에 제출(#양식1)

○ 안전점검 지적사항에 대한 조치결과 확인서를 발주청에 제출(#양식2)

5		공사중 준수사항

안전점검결과 지적된 조치사항이 미비 할 경우 시공사에 지체없이

작업 중단 통보하여 선 조치 후 시공

현장에서 그라인딩등 전기사용이 불가피한 경우 사업소 전기안전관리

담당자와 사전협의 후 시공

그라인딩 및 비계 작업시행 시 정수지 내 이물질 유입방지를 위하여

퇴수 및 담수 운영은 정수운영과와 사전협의

안전점검관련 이상유무에 대한 점검결과를 주1회 감독관에게 보고

6		행정사항

공사전 밀폐공간 환기시설 및 조명시설 설치(시공자)

공사착공전 현장소장 및 작업자 안전관리 교육실시(자체교육)

수시 내부 산소측정 및 안전장구 착용후 작업자 현장 투입(공사감독관)

붙 임 : 1. 시공사 자체 안전점검표 (#양식1)   1부.

2. 안전점검 지적사항 조치확인 (#양식2)  1부.    끝.