문서번호	시설보수과-6568
결재일자	2015.11.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
정병윤		박용선	11/16 임대성
협조

하반기 정기점검 결과보고

[세곡1교외 8개소]

동부도로사업소

(시설보수과)

하반기 정기점검 결과보고

(세곡1교외 8개소)

□ 시설물 현황

시설물명	종별	등급	준공년도	규 모	구조형식	비 고
세곡1교	법정외	A	2012	B=54.4m, L=49m	PSC
세곡3교	법정외	B	2008	B=35.6m, L=40m	PSC
복정2교	법정외	B	1994	B=53.5m, L=25m	RCS
서 부 교	법정외	B	1987	B=25.0m, L=22.1m	RA
장지2교	법정외	B	1986	B=20.0m, L=15m	RCS
성내유수지교	2종	B	1986	B=40.0m, L=394m	RCS
가락지하차도	법정외	B	1985	B=18.0m, L=300m	RC.Box
위례지하보차도	법정외	A	2012	B=39.0m, L=64m	RC.Box
위례터널	1종	A	2014	B=20.0m, L=2,268.5m	RC.Box, Arch

□ 점 검 일 : 2015. 11. 12 ~ 11. 13

□ 점 검 자 : 시설6급 정병윤, 방호7급 연준택, 특급기술자 백현기(위례터널)

□ 점검구간 : 시설물 전구간

□ 점거결과

시설물명	위 치	손상내용	손상규모	조치계획	비고
세곡1교		특이사항 없음
세곡3교		특이사항 없음
복정2교		특이사항 없음
서 부 교	전구간	하부 압입횡단 열배관 공사중 고지배수로(암거)로 인해 공사중단		- 굴진구간 원상복구 (그라우팅) 상부로 임시매설 검토중	사진1,2
장지2교		특이사항 없음
성내유수지교	A1,P61,A2	신축이음 후타재 파손	94m	연간단가업체 작업지시	사진3
가락지하차도	U-Type구간 (옹벽)	재료분리, 박리, 열화	1,100㎡	연간단가업체 작업지시	사진4
위례지하보차도		특이사항 없음
위례터널		특이사항 없음

점검결과 지적사진

서부교 하부	2. 서부교 하부 압입횡단 열배관공사
3. 성내유수지교 후타재 파손	4. 가락지하차도 옹벽구간 CON’C 재료분리, 박리, 열화