문서번호	급수운영과-22230
결재일자	2015.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
이승우		11/18 최임봉
협조

암사 아리수정수센터 수계(강남지역)

도․송수관로(하반기) 점검 계획

2015. 11.

강남수도사업소(급수운영과)

암사 아리수정수센터 수계(강남지역)

도․송수관로(하반기) 점검 계획

「2015년도상수도 시설물 유지관리 점검계획」에 의해  암사 아리수정수센터 수계의 도․송수관로 대상에 대하여 점검을 시행코자 보고 드림.

※ 관련 근거 : 부본부장님 방침[시설관리과-746(2015.2.2.)호]

□ 관련 근거

취수장

(5개소)

지역배수지

(32개소)

1,2차배수지

(70개소)

가압장

(198개소)

수요가

정수장

(6개소)

도수관         송수관         송수관           배ㆍ급수관 및 기타

법 정 관 리 (1종 시설물)

(정밀안전진단, 정밀점검 실시)

자 체 관 리 (2종 시설물)

(정기․수시 점검 실시)

❍ 1종 시설물 : 정기점검, 정밀점검, 정밀 안전진단 법적규정 이행

❍ 정기점검 주기 : 6월 1회 이상

- 본부 및 사업소 합동점검 1회, 사업소 자체 점검 1회(사업소)

□ 점검 개요 현황

❍ 점검 대상(강남지역 94㎞)

- 하반기 : 강남지역 94㎞(암사수계)

❍ 점검 기간 : '15. 10. 26. ~ 11. 20.

❍ 점검 인원

- 급수운영과 : 시설물담당 및 직반장등 3명 (순찰반 직원)

❍ 점검내용(육안 검측)

- 각종 밸브류 상태 및 안전 여부

- 맨홀 내의 관로 상태와 침수 및 토사적치 여부

- 비포장 구간의 관로 표지(판, 석) 설치 상태

- 맨홀주변의 환경상태 및 침하, 파손 여부 등

- GIS 자료와 현장의 일치여부 등

□ 행정 사항

❍ 각종대형송수관로 점검시 지적된(표지판 훼손, 밸브실 침수, 철개뚜껑 손잡이 불량 등)사항은 2015년도에 계약된 시설물 연간단가 업체로 하여금 즉시 보수 및 정비토록 하고, 30일 이상  소요 되는 정비사항은 별도 계획 수립하여 시행코자하며

❍ 또한 정비결과를 GIS상수도 시설물 통합관리 시스템(ARISU-FOS)에 입력 및 결과보고를 상수도사업본부 시설관리과에 보고코자 함

붙임 : 1. 시설물 점검내역 1부.

2. 적출유형별 내용 1부. 끝.