문서번호	교량안전과-5036
결재일자	2015.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
김근섭		정회평	전결 11/18 이용심
협 조
	주무관			조용준

구로교 차량운행제한 변경 적정여부 검토를위한

구조분야 자문 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11

안전총괄본부

(교량안전과)

구로교 차량운행제한 변경 적정여부 검토를 위한

구조분야 자문 계획 보고

구로교 차량운행 제한 변경 공고 요청(남부도로사업소, ‘15.11.2)과 관련  중차량 노선 시설물 성능진단 및 개선실시 설계용역 보고서(’07.10) 및 공사도서의 설계하중 및 내하력 등 구로교 성능개선공사에 대한 구조분야 서면 자문을 통해, 운행제한 변경의 적정여부를 검토코자 자문계획을 수립하여 보고 드림

구로교 현황

시설물명	규모	준공년도	종구분/등급	내하력평가	비고
구로교	폭 50m, 연장 75m	1971.6.30	법정외 / B	‘15년재하 시험결과 DB24확보	시훙대로 도림천 횡단교
(위치도)			(시설물 전경)

추진경위

○ ‘07.10 : 중차량 추가노선 시설물 성능진단 및 개선실시 설계용역(건설안전본부)

- 구로교 포함 18개시설 실시설계

- 구로교의 경우 재하시험 및 구조검토에 의한 안전성 평가 결과, 거더는 1등교(DB24) 만족하나 바닥판은 1등교 하중 및 중차량 통행하중 재하 불가

· 바닥판 성능개선 필요

○ ‘10.11 : 구로교 성능개선(보수보강)공사 완료(남부도로사업소)

- 바닥판 보강 2,288㎡, 교면방수 포장 29.75a, 단면보수 757㎡ 등

○ ‘15.10 : 정밀점검 및 내하력 평가 용역(남부도로사업소)

- 내하력 평가 결과 DB24이상 확보

자문계획

○ 일   시  : 2015. 11.18 ~ 11.24(기간중 2일)

○ 자문방법 : 설계보고서, 재하시험 결과 등 관련자료 제공후 서면 자문

○ 자문위원

소 속	위원명	분야	비 고
㈜무한에스티 대표	박흥민	토목구조기술사	2010 중차량 노선추가개발 및 관리시스템 구축 용역 참여
㈜한국구조물안전연구원 대표	이채규	토목구조기술사	2015 중차량 운행허가시스템 보완을 위한 자문 참여
경희대학교 교수	정원석	공학박사	구조해석분야 전공

○ 자문내용

- 2007 중차량 추가노선 시설물 성능진단 및 개선실시 설계용역 보고서중 구로교 성능진단 및 하부구조 사항 분석

- 2010년 실시한 구로교 성능개선 공사의 설계하중(DB24), 공사도면을 기초로 단면력에 대한 하중 검토와 재하시험 내하력 결과 분석 및 적정성 검토

- 구로교 중차량 통행 등을 위한 차량 운행 제한 변경에 대한 의견 등

○ 자문비 지급계획

- 2일 × 100,000원 × 3명 = 600,000원

- 예산은 도로시설물 안전자문 운영비 사용

조치계획

○ 자문 의견을 참고하여 차량 운행 제한 변경 공고 여부를 검토하고자 함

첨부  자문의견서 양식 1부.   끝.