문서번호	행정지원과-22135
결재일자	2015.11.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
윤희권	최동원	11/19 정의석

염소분산 투입시설 역률보상용 콘덴서반 설치 보고

행정지원과

(수질팀)

염소분산투입시설 역률보상용 콘덴서반 설치 보고

우리부서에서 운영관리하는 공릉배수지내 염소분산투입시설의 차염설비 운영시 전기역률 현상 지속으로 역률요금이 발생됨에 따라 이의 개선을 위해 역률보상용 콘덴서반을 설치하고 이를 보고함

※ 관련문서

○ 행정지원과-21459(2015.11.10.) 【역률보상용 콘덴서반 설치 요청】

○ 시설관리과-19265(2015.11.17.) 【공릉배수지 역률보상용 콘덴서반 설치계획】

□ 염소분산 투입시설 운영현황

○ 운영기간 : 연중

○ 주입방식 : 유량 및 잔류염소 농도에 따른 비례제어 주입

○ 운전방식 : 원격제어 및 현장운전

○ 운영방법 : 정수장 집중 주입방식에서 배수지 염소분산 주입 전환

□ 염소분산 투입시설 주요장치

○ 차아염소산나트륨 발생장치(발생기, 정류기, 제어반)

○ 차아염소산나트륨 투입설비(공급펌프, 디퓨져)

○ 소금저장탱크, 차아염소산나트륨 저장탱크

○ 기타설비(연수기, 냉·온조절장치, 호이스트, 감시제어시스템 등)

□ 전기 역률보상용 콘덴서반 설치 내용

○ 설치위치 : 염소분산투입시설 차염설비 부하측

○ 설치내역 : 콘덴서반, 콘덴서(3P, 20KVA), 케이블 등

○ 설치부서 : 시설관리과

○ 소요예산 : 840천원(부가세 포함)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비,

기타교체비(22202)

○ 예산집행부서 : 시설관리과

붙임  전기 역률보상용 콘덴서반 설치 사진 1부.  끝.